Внебюджетные источники  финансирования мероприятий 
программы по формированию комфортной городской среды в 2017 году.

В июле месяце 2017 года в бюджет администрации Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики  поступили финансовые средства заинтересованных лиц на выполнение  минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в г. Козловка Козловского городского поселения Козловского  района Чувашской Республики в общей сумме 250,0 тыс. рублей, в том  числе:

№№
п/п	Наименование 	Сумма взноса, тыс. руб.	Дата поступления	
1	ИП Гайнуллина Т.Ю.	5,0	19.07.2017 г.	
2	ИП Александрова Е. А.	5,0	20.07.2017 г.	
3	ИП Ищенко Э.В.	240,0	11.07.2017 г	

Ведомость
 потребности материалов на устройство тротуара

№№  п.п	Пикетажное       положение              от ПК+   до ПК+	Протяже-ние	Ширина     дорожки         	Площадь     дорожки       	Потребность  материалов	Битум	Бортовой камень БР 100х20х8	Монолитный бетон В15	Рытье  корыта	Планировка   дна корыта	Примечание	
					Покры-тие из а/б  М II  тип Г   Н=3 см	Основание							
					 а/б М II  тип Г                            Н=0,03 м          	Щебень     М600       Н=0,10м       	Песок     Н=0,20м        							
		м	м	м2	т	м3	м3	т	п.м./ м3	м3	м3	м2		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
                          Ул.Маяковского			
1.	0+00-1+31	131	1,5	196,5	14,04	28,3	43,23	0,118	134/2,14	3,27	64,8	196,5		
                                                                                              Ул.Лобачевского	
1	0+00-0+32	32	1,5	48	3,44	6,91	10,56	0,029	32/0,512	0,78	15,8	48		
2	0+35,5-0+67,5	32	1,5	48	3,44	6,91	10,56	0,029	32/0,512	0,78	15,8	48		
3	0+70,5-1+36,5	66	1,5	99	7,07	14,26	21,78	0,059	66/1,056	1,61	32,7	99		
	Итого:	130		195	13,95	28,08	42,90	0,117	130/2,08	3,17	64,3	195		
	Всего:	261		390,5	27,99	56,38	86,13	0,235	264/4,22	6,44	129,1	390,5		

ВЕДОМОСТЬ
 на разборку существующей дорожной одежды на пешеходной дорожке

№№   п.п	Местоположение       
От ПК+
До ПК+	Протяжение	Объем разбираемой дорожной одежды	Примечание	
			Площадь   разбираемой дорожной одежды  	Асфальто
бетон
Н-0,03м     	Щебень
Н-0,10м	Бетонные плиты 0,75х0,75м
		
		м	м2	м3	м3	м3		
1	2	3	4	5	6		7	
дом №35  (ул.Лобачевского)		
1	0+80-1+50	70	95	2,85	9,5	-		
дом №39  (ул.Лобачевского) 	
2	сущ. лестничный сход	14,2	12,9	-	-	0,65		
	Итого:	84,2	107,9	2,85	9,5	0,65		

Ведомость
 потребности материалов на устройство пешеходной дорожки

№№  п.п	Пикетажное       положение              от ПК+   до ПК+	Протяже-ние	Ширина     дорожки         	Площадь     дорожки       	Потребность  материалов	Битум	Бортовой камень БР 100х20х8	Монолитный бетон В15	Рытье  корыта	Планировка   дна корыта	Обратная засыпка после установки бортового камня	Примечание	
					Покры-тие из а/б  М II  тип Г   Н=3 см	Основание								
					 а/б М II  тип Г                            Н=0,03 м          	Щебень     М600       Н=0,10м       	Песок     Н=0,20м        								
		м	м	м2	т	м3	м3	т	п.м./ м3	м3	м3	м2	м3		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	
                                                                                              Ул.Лобачевского д. №33, 35, 37	
1	0+00-0+73	73	1,5	109,5	7,82	15,77	24,09	0,066	146/2,366	3,562	45	109,5	8,0		
2	0+80-1+76,5	96,5	1,5	144,8	10,34	20,85	31,86	0,087	193/3,088	   4,709	54	144,8	10,6		
3	1+80-3+18	132	1,5	198	14,14	28,51	43,56	0,119	264/4,224	6,442	81	198	14,5	Из  протяжения исключена ширина  пересекаемых сущ. дорожек	
	Итого:	301,5		452,3	32,30	65,13	99,51	0,272	603/9,648	14,713	180	452,3	33,1		

Ведомость
 потребности материалов на устройство площадок отдыха

№№  п.п	Пикетажное       положение               ПК+   	Размер площадки         	Площадь     дорожки       	Потребность  материалов	Битум	Бортовой камень БР 100х20х8	Монолитный бетон В15	Рытье  корыта	Планировка   дна корыта	Обратная засыпка после установки бортового камня	Примечание	
				Покры-тие из а/б  М II  тип Г   Н=3 см	Основание								
				 а/б М II  тип Г                            Н=0,03 м          	Щебень     М600       Н=0,10м       	Песок     Н=0,20м        								
		м	м2	т	м3	м3	т	п.м./ м3	м3	м3	м2	м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
                                                                                              Ул.Лобачевского д. №33, 35, 37	
1	0+38	5,0х8,0	40,0	2,86	5,76	8,8	0,024	18/0,288	0,439	13,6	40	2,0		
2	1+28	5,0х8,0	40,0	2,86	5,76	8,8	0,024	18/0,288	0,439	13,6	40	2,0		
3	2+50	5,0х8,0	40,0	2,86	5,76	8,8	0,024	18/0,288	0,439	13,6	40	2,0		
		Итого	120,0	8,58	17,28	26,4	0,072	54/0,864	1,317	40,8	120	6,0		

ВЕДОМОСТЬ 
объемов работ на ремонт дорожной одежды проезда 
 	 	 
Про-
тяже-
ние

 	 	 	 	Ямочный ремонт	
Площ.

выра-внива-
ющего
слоя	Выравнива-ющий	Потребность материалов	 	Планир-
овка

м2		
 	Участок 		 
Шири-на

 
 	Площ.		Площ.	 	м/з а/б
смесь
тип Б,
МIII
Н=
0,04м		слой	однослойное	 			
№№	дороги			дор.	Ямо-	ямоч.	 			 		покрытие	 			
п/п				оде-	чно-сть	рем.	би-			Би-тум	 м/з а/б
смесь
тип Б,
МIII
Н=0,03м	битум
на
розл.	м/з а/б
тип Б,
 МIII
Н=0,04м	Зем. рабо-ты		Приме-
чание
	
 	 			  жды	 	 	тум			 							
 	от ПК+ 			 	 	 	 			 				 			
 	до ПК+			 	 	 	 			т				 			
 	 	м	м	м2	%	м2	т	т	м2		м3	т	т	м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Проезд  вдоль дома №39	
1	0+00-1+48,4	148,4	3,5	530	60	-	-	-	530	0,382	38,37	0,382	51,2	-	-	

ВЕДОМОСТЬ 
объемов работ на ремонт дорожной одежды площадок 
 	 	Общая площадь покрытия

 
 	 	Ямочный ремонт	
Площ.

выра-внива-
ющего
слоя	Выравнива-ющий	Потребность материалов	 	Планир-
овка

м2		
 	Участок 			Площ.	 	м/з а/б
смесь
тип Б,
МIII
Н=
0,04м		слой	однослойное	 			
№№	дороги		Ямо-	ямоч.	 			 		покрытие	 			
п/п			чно-сть	рем.	би-			Битум	 м/з а/б
смесь
тип Б,
МIII
Н=0,03	битум
на
розл.	м/з а/б
тип Б,
 МIII
Н=0,04м	Зем. рабо-ты		Приме-
чание
	
 	 		 	 	тум			 							
 	от ПК+ 		 	 	 			 				 			
 	до ПК+		 	 	 			т				 			
 	 	м2	%	м2	т	т	м2		м3	т	т	м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Площадка ( дом №39 ул. Лобачевского)	
1	1+04	78	60	-	-	-	78	0,056	5,65	0,056	7,53	-	-		
Площадка в торце дома №39	
2	1+48,4	177	60	-	-	-	177	0,127	12,81	0,127	17,1	-	-		
	Итого:	255		-	-	-	255	0,183	18,46	0,183	24,63	-	-	

Ведомость
 потребности материалов на устройство тротуаров вдоль дома №39

№№  п.п	Пикетажное       положение              от ПК+   до ПК+	Протяжние
        
     	Ширина     дорожки         	Площадь     дорожки	Ямочный ремонт	Потребность  материалов	Битум	Бортовой камень БР 100х20х8	Монолитный бетон В15	Рытье  корыта/ рытье  корыта для установки бортового камня	Планировка   дна корыта	Примечание	
					       Площадь ямочного             ремонта	                Битум	а/б М II  тип Г                            Н=0,03 м          	Покры-тие из а/б  М II  тип Г   Н=3 см	Основание							
								 а/б М II  тип Г                            Н=0,03 м          	Ще
бень     М600       Н=0,10м       	Песок     Н=0,20м        							
		м	м	м2	%/ м2	т	т	т	м3	м3	т	п.м./ м3	м3	м3	м2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вдоль дома №39 (ул Лобачевского)	
1.	0+00-1+48,4	131,0	1,0	131	-	-	-	9,35	18,86	28,82	0,079	131/
2,096	3,196	44/-	131	Из протяжения исключена ширина подходов к подъездам	
2.	1+48,4 (влево)	 25,0	2,1	    52,5	10/5,3	0,0032	0,38	3,75	-	-	0,032	50/
0,80	1, 22	-/5,5	-		
	Итого:	156		183,5	10/5,3	0,0032	0,38	13,1	18,86	28,82	0,111	181/
2,896	4,416	44/
5,5	131		

Ведомость
 на устройство металлического перильного ограждения на лестничных сходов 

№№  п.п	Пикетаж-ное       положе-
ние ПК+  		Ширина    лестничного схода        	Кол-во ступеней/Площадь     а/б покрытия на ступенях       	Стойки	Вес 1 м	Общий вес стоек	     Поручни	Вес 1 м	Общий вес поручней	Основание из бетона В20
Сеч.0,2х0,2х0,5м	Рытье котлована под фундамент стоек, м3	Засыпка котлована, м3	
		       Высота насыпи в месте лестничного схода			Диаметр стоек	Длина
стойки	Количество стоек			Диаметр  поручней	
 Общая длина поручней						
		м	м	шт/м2	мм	м	шт	кг	кг	мм	м	 кг 	кг	м3	м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Выход к ФОК с площадки от д.№39 	0,8	1,5	7/3,1	45	1,53	20	2,12	64,87	32	32	1,48	47,36	0,4	1,6	1,2	

          

   ВЕДОМОСТЬ
 объемов работ на устройство пешеходной дорожки с  лестничными сходами

№№  п.п	Местоположе
ние		Ширина    лестничного схода /дорожки       	Кол-во ступеней/Площадь     а/б покрытия на ступенях       	Площа
дь  дорожки/Пло
щадь ямочно
го ремонта

   м2	Ямочный ремонт	Потребность  материалов	Битум	Нарезка уступов для лестничных сходов	Камень бортовой БР 100x20x8	Камень бортовой БР 100x30x15
для устройства ступеней п.м./м3	Подбетонка  из монолитного бетона В15 под бортовой камень 	Планировка 	рытье корыта	Уплотнение	Примечание	
		       Высота насыпи в месте лестничного схода				м/з а/б
тип Г,
МII
Н=
0,03м /

битум

	Покрытие из а/б  М II  тип Г   Н=0,03м	Основание										
							 а/б М II  тип Г                            Н=0,03 м          	Щебень     М-600       Н=
0,10м       	Песок     Н=
0,20м        										
		м	м	шт/м2		т/т		м2/м3	м3	т	м3	пм/ м3	пм/ м3	м3	   м2	м3	м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Устройство пешеходной дорожки   
с площадки от д.№39  ул.Лобачевского к ФОК	
1	Выход к ФОК с площадки от д.№39	-	-/1,5	-	15/-	-	1,07	15/
2,16	3,3	0,009	-	20/
0,32	-	0,488	15	4,5	0,45