Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2017 г. N 546

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410C5C93EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) |

В соответствии со [статьей 7](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD99C806E7D78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575D3F4A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) Градостроительного кодекса Российской Федерации, [статьей 3](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE235278F4FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410A5595EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Закона Чувашской Республики "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые республиканские [нормативы](#P31) градостроительного проектирования Чувашской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений Чувашской Республики руководствоваться республиканскими [нормативами](#P31) градостроительного проектирования Чувашской Республики при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утверждены

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27.12.2017 N 546

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410C5C93EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) |

1. Основная часть

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями Чувашской Республики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями Чувашской Республики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Чувашской Республики объектами республиканского значения, фактической потребности населения Чувашской Республики в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития республики, демографической ситуации и уровня жизни населения Чувашской Республики.

1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Перечень объектов республиканского значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены в соответствии с полномочиями Чувашской Республики в указанной области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики представлены в табл. 1.1.1.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410C5C9FEDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738)

Таблица 1.1.1

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410C5D97EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР

от 23.12.2020 N 738)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Автовокзалы республиканского и межмуниципального сообщения | Вместимость автовокзала при суточном отправлении, пассажиров |  | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики (от дальнего населенного пункта), км | 200 |
| от 4000 до 6000 | 200 |
| от 6000 до 8000 | 300 |
| от 8000 до 10000 | 400 |
| от 10000 до 15000 | 500 | Транспортная доступность в пределах населенного пункта, в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км | 10 |
| от 15000 до 25000 | 600 |
| от 25000 до 40000 | 730 |
| свыше 40000 | 900 |
| 2. | Автостанции | Вместимость автостанции при суточном отправлении, пассажиров |  | Транспортная доступность от самого удаленного населенного пункта до ближайшей автостанции, км | 30 |
| от 100 до 200 | 10 | Транспортная доступность в пределах населенного пункта, в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км | 5 |
| от 200 до 400 | 24 |
| от 400 до 600 | 41 |
| от 600 до 1000 | 65 |
| 3. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | км/1 тыс. км2 территории | 84 | Не нормируется | |

Примечание. Параметры вместимости объектов республиканского значения в области транспорта указаны в СП 42.13330.2016.

Таблица 1.1.1 (2)

Расчетные показатели

для проектирования автомобильных дорог

регионального или межмуниципального значения

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410C5A9FEDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738.

1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Перечень объектов республиканского значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены в соответствии с полномочиями Чувашской Республики в указанной области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики представлены в табл. 1.1.2.

Таблица 1.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Пожарные депо | Численность населения, человек | Площадь территории населенного пункта, тыс. га | общее количество объектов на населенный пункт [<\*>](#P277)  -----------------  количество объектов x количество пожарных автомобилей | Радиус обслуживания, км | 3 |
| до 5000 | до 2 | 1  -----------------  1 x 2 |
| от 5000 до 20000 | до 2 | 1  ----------------  1 x 6 |
| от 20000 до 50000 | до 2 | 1  ---------------  2 x 6 |
| от 50000 до 100000 | до 2 | 2  ----------------  1 x 8 + 1 x 6 |
| от 2 до 4 | 3  -----------------  1 x 8 + 2 x 6 |
| от 100000 до 250000 | от 2 до 4 | 4  ----------------  2 x 8 + 2 x 6 |
| от 4 до 6 | 5  -----------------  2 x 8 + 3 x 6 |
| от 6 до 8 | 6  -----------------  2 x 8 + 3 x 6 + 1 x 4 |
| от 250000 до 500000 | от 4 до 6 | 6  -----------------  2 x 8 + 4 x 6 |
| от 6 до 8 | 8  ----------------  3 x 8 + 5 x 6 |
| от 8 до 10 | 9  ----------------  3 x 8 + 6 x 6 |
| от 10 до 12 | 11  -----------------  3 x 8 + 8 x 6 |
| от 500000 до 800000 | от 6 до 8 | 9  -----------------  3 x 8 + 6 x 6 |
| от 8 до 10 | 10  ----------------  1 x 12 + 3 x 8 + 6 x 8 |
| от 10 до 12 | 12  ---------------  1 x 12 + 4 x 8 + 7 x 6 |
| от 12 до 14 | 13  ----------------  1 x 12 + 5 x 8 + 7 x 6 |
| от 14 до 16 | 15  -----------------  2 x 12 + 5 x 8 + 8 x 6 |
| от 16 до 18 | 17  -----------------  2 x 12 + 6 x 8 + 9 x 6 |
| от 18 до 20 | 20  ----------------  4 x 12 + 6 x 8 + 10 x 6 |
| от 20 до 25 | 21  -----------------  4 x 12 + 7 x 8 + 10 x 6 |
| от 25 до 30 | 23  -----------------  4 x 12 + 7 x 8 + 12 x 6 |
| 2. | Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | Площадь пола, м2 на 1 укрываемого | |  | Радиус сбора укрываемых, м | для убежищ 1000 [<\*\*>](#P278)  для противорадиационных укрытий 1000 [<\*\*\*>](#P279) |
| в одноярусных помещениях | | 0,6 |
| в двухъярусных помещениях | | 0,5 |
| в трехъярусных помещениях | | 0,4 |
| внутренний объем помещения, м3 на 1 укрываемого | | не менее 1,5 |
| Вместимость, укрываемых | |  |
| убежища [<\*\*\*\*>](#P280) | | не менее 150 |
| противорадиационные укрытия | |  |
| в существующих зданиях и сооружениях | | не менее 5 |
| в новых зданиях и сооружениях с укрытиями | | не менее 50 |
| для медицинских организаций | | не менее 80 |
| 3. | Берегозащитные сооружения | % | | 60 | - | - |

--------------------------------

<\*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо), является обеспечение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными автомобилями и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов.

<\*\*> Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

<\*\*\*> Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м.

<\*\*\*\*> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар). Проектирование убежищ вместимостью менее 150 человек допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Перечень объектов республиканского значения в области здравоохранения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены в соответствии с полномочиями Чувашской Республики в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики представлены в табл. 1.1.3.

Таблица 1.1.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Лечебно-профилактические медицинские организации (больницы, в том числе детские, скорой медицинской помощи) | Количество мест в стационарах на 1000 человек | 1,5 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| Количество посещений в смену | 1663 | Транспортная доступность в пределах республиканского центра, мин | 30 |
| 2. | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе детские) | Количество посещений в смену | 850 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| Транспортная доступность в пределах республиканского центра, мин | 30 |
| 3. | Специализированные медицинские организации (в том числе по профилю медицинской помощи), диспансеры | Количество мест в стационарах на 1000 человек | 3,4 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| Количество посещений в смену | 5328 | Транспортная доступность в пределах республиканского центра, мин | 30 |
| 4. | Республиканская фармацевтическая сеть [<\*>](#P423) | Количество объектов на 10000 человек |  | Пешеходная доступность, м: |  |
| Аптека | 2 | в многоэтажной застройке; | 500 |
| Аптечный пункт | 2 | в 1 - 2-этажной застройке | 800 |
| 5. | Санаторно-курортные организации | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 5 до 18 лет | 3,9 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| 6. | Медицинские организации особого типа (территориальный центр медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы) [<\*\*>](#P424) | Количество объектов | 3 | Транспортная доступность, ч | 1 |
| 7. | Фельдшерско-акушерские пункты [<\*\*\*>](#P425) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, ч | 1 |
| 8. | Станция переливания крови | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| Количество посещений в смену (поликлиника) | 72 | Транспортная доступность в пределах республиканского центра, ч | 1 |
| 9. | Лечебно-профилактические медицинские организации (межрайонные больницы общего типа (в том числе детские) | Количество мест на 1000 человек | 2,08 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км | 50 |
| Количество посещений в смену | 9591 | Пешеходная доступность в пределах населенных пунктов, м | 1000 |
| 10. | Лечебно-профилактические медицинские организации (городские больницы (в том числе детские) | Количество мест на 1000 человек | 4,5 | Транспортная доступность, мин | 30 |
| Количество посещений в смену | 9604 | Пешеходная доступность в пределах населенных пунктов, м | 1000 |
| 11. | Лечебно-профилактические медицинские организации (участковые больницы) | Количество койко-мест на 1000 человек | 1 | Транспортная доступность, мин | 30 |
| Количество посещений в смену | 195 | Пешеходная доступность в пределах населенных пунктов, м | 1000 |
| 12. | Лечебно-профилактические медицинские организации (амбулатория, диспансер без стационара (в том числе детские) [<\*\*\*\*>](#P428) | Количество мест на 10000 человек | 1 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км | 50 |
| Количество посещений в смену | 5415 | Пешеходная доступность в пределах населенных пунктов, м | 1000 |
| 13. | Стоматологическая поликлиника | Количество посещений в смену | 1986 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км | 50 |
| Пешеходная доступность в пределах населенных пунктов, м | 1000 |

--------------------------------

<\*> Республиканская фармацевтическая сеть включает в себя аптеки, а также аптечные пункты, обязательные к размещению в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения от 1000 человек. При этом аптечный пункт допускается размещать при лечебно-профилактической организации.

<\*\*> Формирование указанных объектов возможно в качестве подразделений иных объектов здравоохранения.

<\*\*\*> В населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

<\*\*\*\*> Лечебно-профилактические медицинские организации предусматриваются к размещению в сельской местности в пределах муниципального района.

1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Перечень объектов республиканского значения в области образования, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены в соответствии с полномочиями Чувашской Республики в указанной области, с учетом текущей обеспеченности населения Чувашской Республики такими объектами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики представлены в табл. 1.1.4.

Таблица 1.1.4

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410C5B96EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР

от 23.12.2020 N 738)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Профессиональные образовательные организации | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 15 до 19 лет | 500 [<\*>](#P482) | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 30 |
| 2. | Общеобразовательные организации | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет | 2 [<\*>](#P482) | Пешеходная доступность в пределах населенных пунктов, м: |  |
| в городах | 500 |
| в сельской местности [<\*\*>](#P483) | 1000 |
| 3. | Общеобразовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы | Количество объектов на Чувашскую Республику | Не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 30 |
| 4. | Организации дополнительного образования | Количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет | 75 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 30 |

--------------------------------

<\*> Применяется для укрупненных расчетов и уточняется заданием на проектирование.

<\*\*> При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 мин в одну сторону.

1.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Перечень объектов республиканского значения в области социального обслуживания населения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены в соответствии с полномочиями Чувашской Республики в указанной области, с учетом текущей обеспеченности населения Чувашской Республики такими объектами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики представлены в табл. 1.1.5.

Таблица 1.1.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского назначения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Психоневрологические интернаты | Количество мест на 10000 человек | 17,2 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км | 30 |
| Транспортная доступность в пределах населенного пункта, мин. | 30 |
| 2. | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда | Количество мест на 10000 человек в возрасте старше 60 лет и инвалидов | 9,2 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км | 30 |
| Транспортная доступность в пределах населенного пункта, мин. | 30 |
| 3. | Детские дома-интернаты | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 4 до 17 лет | 3 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км | 30 |
| Транспортная доступность в пределах населенного пункта, мин. | 30 |
| 4. | Центры социальной адаптации, центры социального обслуживания населения | Количество мест на 10000 человек | 5,8 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км | 30 |
| Транспортная доступность в пределах населенного пункта, мин. | 30 |
| 5. | Центр занятости населения | Количество объектов на муниципальный район, городской округ | 1 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, городского округа, км | 30 |
| Количество посещений в смену | 34 | Транспортная доступность в пределах населенного пункта, мин. | 20 |

1.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Перечень объектов республиканского значения в области культуры и искусства, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены в соответствии с полномочиями Чувашской Республики в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики приведены в табл. 1.1.6.

Таблица 1.1.6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Республиканские концертные залы и театры, в том числе специализированные | Количество организаций на административный центр |  | Транспортная доступность |  |
| театры | 6 | Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
| концертные залы, филармония, концертный творческий | 5 | Для жителей административного центра, ч. | 1 |
| 2. | Цирковая площадка | Количество организаций на административный центр | 1 | Транспортная доступность |  |
| Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
| Для жителей административного центра, ч. | 1 |
| 3. | Республиканские выставочные залы и музеи | Количество организаций на административный центр | 5 | Транспортная доступность |  |
| Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
| Для жителей административного центра, ч. | 1 |
| 4. | Региональные (республиканские) библиотеки | Количество организаций на административный центр |  | Транспортная доступность |  |
| универсальная библиотека | 1 | Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
| детская библиотека | 1 |
| библиотека для инвалидов по зрению | 1 | Для жителей административного центра, ч. | 1 |
| точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 2 |
| 5. | Учреждения культуры клубного типа: дом (центр народного творчества), дворец культуры | Количество организаций на административный центр | 2 | Транспортная доступность |  |
| Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
| Для жителей административного центра, ч. | 1 |
| 6. | Зоопарк (ботанический сад) | Количество организаций на административный центр | 1 | Транспортная доступность |  |
| Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
| Для жителей административного центра, ч. | 1 |

1.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Перечень объектов республиканского значения в области физической культуры и спорта, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены в соответствии с полномочиями Чувашской Республики в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики представлены в табл. 1.1.7.

Таблица 1.1.7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения | Количество мест на 1000 человек | 26,1 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| Площадь, м2 на 1000 человек | 80 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 30 |
| 2. | Плавательные бассейны | Площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек | 50 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 30 |
| 3. | Центры спортивной подготовки, в том числе легкоатлетической, по гандболу, футболу, адаптивным видам спорта и зимним видам спорта | Количество посещений в смену на 1000 человек | 1,47 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| Площадь пола, м2 на 1000 человек | 120 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 30 |
| 4. | Специализированные спортивные образовательные организации олимпийского резерва, в том числе детско-юношеские спортивные школы, колледжи | Количество посещений в смену на 1000 человек | 6,64 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 30 |

1.1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти Чувашской Республики, судов общей юрисдикции Чувашской Республики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Перечень объектов республиканского значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти Чувашской Республики, судов общей юрисдикции Чувашской Республики, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти Чувашской Республики, судов общей юрисдикции Чувашской Республики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены в соответствии с полномочиями Чувашской Республики в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти Чувашской Республики, судов общей юрисдикции Чувашской Республики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики представлены в табл. 1.1.8.

Таблица 1.1.8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Органы государственной власти Чувашской Республики при этажности: | Площадь помещений, м2 на сотрудника |  | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| 3 - 5 этажей | 30 - 54 | Транспортная доступность в пределах республиканского центра, мин. | 30 |
| 9 - 12 этажей | 12 - 13 |
| 16 и более | 10,5 |
| 2. | Государственный архив: | Площадь, м2 на 1 место |  | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 200 |
| читальный зал | 2,7 |
| рабочее помещение | 4 |
| Транспортная доступность в пределах республиканского центра, мин. | 30 |
| 3. | Здания судов общей юрисдикции Чувашской Республики (мировые судьи Чувашской Республики)  1 судья | Количество судебных участков на 15 - 23 тыс. человек | 1 | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики, км | 50 |
| Площадь земельного участка для размещения здания суда общей юрисдикции Чувашской Республики (мировые судьи Чувашской Республики), га | 0,15 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 30 |

1.1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области обращения с отходами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Перечень объектов республиканского значения в области обращения с отходами, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области обращения с отходами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены в соответствии с полномочиями Чувашской Республики в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области обращения с отходами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики представлены в табл. 1.1.9.

Таблица 1.1.9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Полигон твердых коммунальных отходов | Площадь, га на 1000 т бытовых отходов | 0,02 | Транспортная доступность | не нормируется |
| 2. | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия | Площадь, га на 1000 т бытовых отходов | 0,05 | Транспортная доступность | не нормируется |

1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в [разделе 2](#P3029) настоящих республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики (далее также - республиканские нормативы).

1.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Таблица 1.2.1 (1)

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности населения

муниципальных образований Чувашской Республики

объектами местного значения в области электроснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) | | | | | | |
| категория жилых помещений | единица измерения | величина | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| Электростанции, подстанции, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи | 1. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | При количестве проживающих, человек | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 комната | кВт·ч в месяц на человека | 74 | 46 | 36 | 29 | 25 |
| 2 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 96 | 59 | 46 | 37 | 33 |
| 3 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 108 | 67 | 52 | 42 | 37 |
| 4 и более комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 117 | 73 | 56 | 46 | 40 |
| 2. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | При количестве проживающих, человек | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 комната | кВт·ч в месяц на человека | 106 | 66 | 51 | 41 | 36 |
| 2 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 137 | 85 | 66 | 53 | 47 |
| 3 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 155 | 96 | 74 | 61 | 53 |
| 4 и более комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 168 | 104 | 81 | 65 | 57 |
| 3. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | При количестве проживающих, человек | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 комната | кВт·ч в месяц на человека | 168 | 104 | 81 | 66 | 57 |
| 2 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 217 | 135 | 104 | 85 | 74 |
| 3 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 246 | 152 | 118 | 96 | 84 |
| 4 и более комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 266 | 165 | 128 | 104 | 90 |
| 4. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | При количестве проживающих, человек | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 комната | кВт·ч в месяц на человека | 98 | 61 | 47 | 38 | 33 |
| 2 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 127 | 78 | 61 | 49 | 43 |
| 3 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 143 | 89 | 69 | 56 | 49 |
| 4 и более комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 155 | 96 | 74 | 60 | 53 |
| 5. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | При количестве проживающих, человек | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 комната | кВт·ч в месяц на человека | 298 | 185 | 143 | 116 | 101 |
| 2 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 384 | 238 | 185 | 150 | 131 |
| 3 комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 435 | 270 | 209 | 170 | 148 |
| 4 и более комнаты | кВт·ч в месяц на человека | 471 | 292 | 226 | 184 | 160 |

Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

Таблица 1.2.1 (2)

Размеры охранных зон объектов

местного значения в области электроснабжения

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5D91EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738.

Таблица 1.2.1 (3)

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности населения

муниципальных образований Чувашской Республики

объектами местного значения в области газоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта местного значения | Направление использования природного газа [<\*>](#P1023) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (норматив потребления коммунальных услуг по газоснабжению) | |
| единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газораспределительные пункты, газопровод распределительный | при наличии централизованного горячего водоснабжения [<\*\*>](#P1024) | м3/мес. на 1 человека | 12 |
| при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей [<\*\*>](#P1024) | м3/мес. на 1 человека | 31 |
| при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/мес. на 1 человека | 20 |

Примечания: 1. <\*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. <\*\*> Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.

Таблица 1.2.1 (4)

Размеры охранных зон объектов местного значения

в области газоснабжения

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5D91EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738.

Таблица 1.2.1 (5)

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности населения

муниципальных образований Чувашской Республики

объектами местного значения в области теплоснабжения

для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих

и блокированных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3 град. C) | | | | |
| отапливаемая площадь домов, м2 | с числом этажей | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 1.2.1 (6)

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности населения

муниципальных образований Чувашской Республики

объектами местного значения в области теплоснабжения

для многоквартирных жилых домов и общественных зданий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 град. C) | | | | | | | | |
| Тип здания | Этажность здания | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод | 1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в [строках 3](#P1127) - [6](#P1152) | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Лечебно-профилактические медицинские организации, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. Дошкольные образовательные организации, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | | |
| 6. Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Таблица 1.2.1 (7)

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности населения

муниципальных образований Чувашской Республики

объектами местного значения в области водоснабжения

и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) | | | | |
| степень благоустройства многоквартирного дома | этажность многоквартирных домов или жилых домов | холодное водоснабжение (ХВС) | горячее водоснабжение (ГВС) | водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Климатическая зона "Алатырь" (г. Алатырь, Алатырский район) | | | | |
| 1. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  |
| 2 | 2,614 |  |  |
| 2. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1 | 3,248 |  |  |
| 2 | 3,248 |  |  |
| 3. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 |
| 4. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 4,029 |  | 4,029 |
| 5. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 7,363 |  | 7,363 |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 |
| 5 | 7,363 |  | 7,363 |
| 6 | 7,363 |  | 7,363 |
| 6. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 4,440 | 2,923 | 7,363 |
| 3 | 4,440 | 2,923 | 7,363 |
| 4 | 4,440 | 2,923 | 7,363 |
| 5 | 4,440 | 2,923 | 7,363 |
| 9 | 4,440 | 2,923 | 7,363 |
| 7. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 3,358 | 1,940 | 5,298 |
| 8. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 5 | 5,298 |  | 5,298 |
| Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Климатическая зона "Батырево" (Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский районы) | | | | |
| 1. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  |
| 2 | 2,614 |  |  |
| 3 | 2,614 |  |  |
| 2. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1 | 3,248 |  |  |
| 2 | 3,248 |  |  |
| 3 | 3,248 |  |  |
| 4 | 3,248 |  |  |
| 3. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 |
| 4. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 |
| 4 | 4,029 |  | 4,029 |
| 5. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 7,363 |  | 7,363 |
| 2 | 7,363 |  | 7,363 |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 |
| Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Климатическая зона "Порецкое" (г. Шумерля, Шумерлинский, Порецкий районы) | | | | |
| 1. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  |
| 2 | 2,614 |  |  |
| 3 | 2,614 |  |  |
| 2. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 2 | 3,248 |  |  |
| 3. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |
| 4. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 |
| 5 | 4,029 |  | 4,029 |
| 5. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 7,363 |  | 7,363 |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 |
| 5 | 7,363 |  | 7,363 |
| 6. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, душами без ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 4,164 | 2,601 | 6,765 |
| 7. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,437 | 2,927 | 7,364 |
| 2 | 4,437 | 2,927 | 7,364 |
| 3 | 4,437 | 2,927 | 7,364 |
| 4 | 4,437 | 2,927 | 7,364 |
| 5 | 4,437 | 2,927 | 7,364 |
| 8. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 4 | 2,600 |  | 2,600 |
| 9. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,887 | 1,684 | 4,571 |
| 5 | 2,887 | 1,684 | 4,571 |
| Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Климатическая зона "Канаш" (г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) | | | | |
| 1. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  |
| 2 | 2,614 |  |  |
| 2. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 2 | 3,248 |  |  |
| 3. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 |
| 4. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 |
| 4 | 4,029 |  | 4,029 |
| 5. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 7,363 |  | 7,363 |
| 2 | 7,363 |  | 7,363 |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 |
| 5 | 7,363 |  | 7,363 |
| 6. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,436 | 2,927 | 7,363 |
| 2 | 4,436 | 2,927 | 7,363 |
| 3 | 4,436 | 2,927 | 7,363 |
| 4 | 4,436 | 2,927 | 7,363 |
| 5 | 4,436 | 2,927 | 7,363 |
| 9 | 4,436 | 2,927 | 7,363 |
| 7. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,600 |  | 2,600 |
| 4 | 2,600 |  | 2,600 |
| 5 | 2,600 |  | 2,600 |
| 8. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,886 | 1,684 | 4,570 |
| 3 | 2,886 | 1,684 | 4,570 |
| 5 | 2,886 | 1,684 | 4,570 |
| 9. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 3,356 | 1,943 | 5,299 |
| 2 | 3,356 | 1,943 | 5,299 |
| 5 | 3,356 | 1,943 | 5,299 |
| 10. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 4,126 | 2,545 | 6,671 |
| Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Климатическая зона "Чебоксары" (гг. Чебоксары, Новочебоксарск, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Цивильский, Чебоксарский и Ядринский районы) | | | | |
| 1. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  |
| 2 | 2,614 |  |  |
| 3 | 2,614 |  |  |
| 2. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1 | 3,248 |  |  |
| 2 | 3,248 |  |  |
| 3. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 |
| 4 | 4,029 |  | 4,029 |
| 4. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 |
| 4 | 4,029 |  | 4,029 |
| 5 | 4,029 |  | 4,029 |
| 5. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 7,363 |  | 7,363 |
| 2 | 7,363 |  | 7,363 |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 |
| 5 | 7,363 |  | 7,363 |
| 6 | 7,363 |  | 7,363 |
| 7 | 7,363 |  | 7,363 |
| 8 | 7,363 |  | 7,363 |
| 9 | 7,363 |  | 7,363 |
| 10 | 7,363 |  | 7,363 |
| 11 | 7,363 |  | 7,363 |
| 12 | 7,363 |  | 7,363 |
| 13 | 7,363 |  | 7,363 |
| 14 | 7,363 |  | 7,363 |
| 15 | 7,363 |  | 7,363 |
| 16 | 7,363 |  | 7,363 |
| 17 | 7,363 |  | 7,363 |
| 18 | 7,363 |  | 7,363 |
| 6. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, душами без ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 3 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 4 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 5 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 6 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 8 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 9 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 10 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 12 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 14 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 17 | 4,162 | 2,602 | 6,764 |
| 7. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, душами без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 6,764 |  | 6,764 |
| 3 | 6,764 |  | 6,764 |
| 9 | 6,764 |  | 6,764 |
| 8. В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 2 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 3 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 4 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 5 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 6 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 7 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 8 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 9 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 10 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 11 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 12 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 13 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 14 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 15 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 16 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 17 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 18 | 4,435 | 2,928 | 7,363 |
| 9. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,600 |  | 2,600 |
| 5 | 2,600 |  | 2,600 |
| 10. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,886 | 1,685 | 4,571 |
| 3 | 2,886 | 1,685 | 4,571 |
| 5 | 2,886 | 1,685 | 4,571 |
| 11. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 4,571 |  | 4,571 |
| 12. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, общими душевыми, столовыми и прачечными, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 2,923 | 1,741 | 4,664 |
| 13. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 3,355 | 1,944 | 5,299 |
| 2 | 3,355 | 1,944 | 5,299 |
| 3 | 3,355 | 1,944 | 5,299 |
| 4 | 3,355 | 1,944 | 5,299 |
| 5 | 3,355 | 1,944 | 5,299 |
| 14. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 5,298 |  | 5,298 |
| 5 | 5,298 |  | 5,298 |
| 15. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 4,125 | 2,546 | 6,671 |
| 3 | 4,125 | 2,546 | 6,671 |
| 4 | 4,125 | 2,546 | 6,671 |
| 5 | 4,125 | 2,546 | 6,671 |
| 9 | 4,125 | 2,546 | 6,671 |
| 16. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 6,671 |  | 6,671 |
| 3 | 6,671 |  | 6,671 |
| 4 | 6,671 |  | 6,671 |
| 5 | 6,671 |  | 6,671 |
| 9 | 6,671 |  | 6,671 |
| 17. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией (ХВС и ГВС, с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 4,125 | 2,546 | 6,671 |
| 9 | 4,125 | 2,546 | 6,671 |
| 18. В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, с канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 6,671 |  | 6,671 |
| 9 | 6,671 |

Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330.2012.

1.2.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики

Таблица 1.2.2 (1)

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности населения

муниципальных образований Чувашской Республики

местами хранения личного автотранспорта населения

городских округов, городских и сельских поселений

Чувашской Республики и предельные значения

расчетных показателей максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения

муниципальных образований Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов | | | | | | |
| 1. | Стоянки для временного хранения автомобилей | | Машино-мест на 1000 человек | 65 | Пешеходная доступность, м | 15 |
| 2. | Стоянка для постоянного хранения | Бизнес-класс | Машино-мест на 1 квартиру | 2 | Пешеходная доступность, м | 800 - 1000 |
| Стандартное жилье | Машино-мест на 1 квартиру | 1,2 |
| Муниципальный | Машино-мест на 1 квартиру | 1 |
| Специализированный | Машино-мест на 1 квартиру | 0,7 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5D9FEDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) | | | | | | |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. | | | | | | |
| 1. | Здания органов государственной власти, органов местного самоуправления | | Машино-мест на 200 - 220 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 2. | Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | | Машино-мест на 100 - 120 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 3. | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | | Машино-мест на 50 - 60 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 4. | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: | |  |  | Пешеходная доступность, м | 250 |
| с операционными залами | | Машино-мест на 30 - 35 м2 общей площади | 1 |
| без операционных залов | | Машино-мест на 55 - 60 м2 общей площади | 1 |
| 5. | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | | Машино-мест на 100 человек (преподавателей, сотрудников, занятых в одну смену) | 25 - 50 + 1 машино-место на 10 студентов | Пешеходная доступность, м | 100 |
| 6. | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования | | Машино-мест на 2 - 3 преподавателей, занятых в одну смену | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 7. | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | | Машино-мест на 20 - 25 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 8. | Научно-исследовательские и проектные институты | | Машино-мест на 140 - 170 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 9. | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | | Машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 10. | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | | Машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах | 140 - 160 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 11. | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | | Машино-мест на 30 - 35 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 150 |
| 12. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | | Машино-мест на 40 - 50 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 150 |
| 13. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | | Машино-мест на 60 - 70 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 14. | Рынки постоянные: | |  |  |  |  |
| универсальные и непродовольственные | | Машино-мест на 30 - 40 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | продовольственные и сельскохозяйственные | | Машино-мест на 40 - 50 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 15. | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | | Машино-мест на 4 - 5 посадочных мест | 1 | Пешеходная доступность, м | 150 |
| 16. | Объекты коммунально-бытового обслуживания: | |  |  |  |  |
| бани | | Машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | | Машино-мест на 10 - 15 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| салоны ритуальных услуг | | Машино-мест на 20 - 25 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | | Машино-мест на рабочее место приемщика | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 17. | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | | Машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 18. | Театры, концертные залы: | |  |  |  |  |
| городского значения (1-й уровень комфорта) | | Машино-мест на 4 - 7 зрительских мест | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | | Машино-мест на 15 - 20 зрительских мест | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 19. | Киноцентры и кинотеатры:  городского значения (1-й уровень комфорта) | | Машино-мест на 8 - 12 зрительских мест | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| другие (2-й уровень комфорта) | | Машино-мест на 15 - 25 зрительских мест | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 20. | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | | Машино-мест на 6 - 8 постоянных мест | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 21. | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | | Машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей | 1, но не менее 10 на объект | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 22. | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | | Машино-мест на 4 - 7 единовременных посетителей | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 23. | Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.) | | Машино-мест на 100 сотрудников | 10 - 20 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| Машино-мест на 100 коек | 10 - 20 |
| 24. | Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | | Машино-мест на 100 сотрудников | 5 - 7 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| Машино-мест на 100 коек | 5 |
| 25. | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории) | | Машино-мест на 100 сотрудников | 5 - 7 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| Машино-мест на 100 посещений | 2 - 3 |
| 26. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | | Машино-мест на 25 - 30 мест на трибунах | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 27. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) | | Машино-мест на 25 - 55 м2 общей площади | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 28. | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | | Машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 29. | Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 м2 | | Машино-мест на 10 единовременных посетителей | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 30. | Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | | Машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 31. | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | | Машино-мест на 3 - 4 единовременных посетителя | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 32. | Аквапарки, бассейны | | Машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 33. | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | | Машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей | 1 | Пешеходная доступность, м | 250 |
| 34. | Железнодорожные вокзалы | | Машино-мест на 8 - 10 пассажиров дальнего следования в час пик | 1 | Пешеходная доступность, м | 150 |
| 35. | Автовокзалы | | Машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик | 1 | Пешеходная доступность, м | 150 |
| 36. | Аэровокзалы | | Машино-мест на 6 - 8 пассажиров в час пик | 1 | Пешеходная доступность, м | 150 |
| 37. | Речные порты | | Машино-мест на 7 - 9 пассажиров в час пик | 1 | Пешеходная доступность, м | 150 |
| 38. | Пляжи и парки в зонах отдыха | | Машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15 - 20 | Пешеходная доступность, м | 400 |
| 39. | Лесопарки и заповедники | | Машино-мест на 100 единовременных посетителей | 7 - 10 | Пешеходная доступность, м | 400 |
| 40. | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | | Машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 - 15 | Пешеходная доступность, м | 400 |
| 41. | Береговые базы маломерного флота | | Машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 - 15 | Пешеходная доступность, м | 400 |
| 42. | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | | Машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 - 5 | Пешеходная доступность, м | 400 |
| 43. | Предприятия общественного питания, торговли | | Машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 - 10 | Пешеходная доступность, м | 250 |

Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

1. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.

2. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

3. В г. Чебоксары, городах - центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.

4. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3 - 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.

5. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок.

Таблица 1.2.2 (2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади квартир в расчете на одного человека, м2 | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| Бизнес-класс | 40 | k = n + 1  k = n + 2 | 10  ------------  15 |
| Стандартное жилье | 30 | k = n  k = n + 1 | 25  -------------  50 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5E96EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) | | | |
| Муниципальный | 20 | k = n - 1  k = n | 60  ------------  30 |
| Специализированный | - | k = n - 2  k = n - 1 | 7  ------------  5 |

Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016.

2. k - общее число жилых комнат в квартире или доме; n - численность проживающих людей.

3. В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок.

4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.

Таблица 1.2.2 (3)

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности населения

муниципальных образований Чувашской Республики

объектами местного значения в области транспорта

и предельные значения расчетных показателей

максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения муниципальных образований

Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| единица измерения | величина |
| 1. | Автозаправочные станции [<\*>](#P2420) | Колонка/1200 легковых автомобилей | 1 | - |
| 2. | Станции технического обслуживания [<\*>](#P2420) | Пост на 200 легковых автомобилей | 1 | - |

--------------------------------

<\*> Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц городского значения.

Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FDB9D80697E7DE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575A3B4A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM).

Таблица 1.2.2 (4)

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности населения

муниципальных образований Чувашской Республики

объектами местного значения, предназначенными

для предоставления транспортных услуг и организации

транспортного обслуживания населения, и предельные значения

расчетных показателей максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения

муниципальных образований Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Остановочные пункты транспорта на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок [<\*>](#P2492) | Количество на населенный пункт | 2 | м | На дорогах категорий I - III автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3000 м, в густонаселенной местности - 1500 м |
| 1.2 | Остановки общественного транспорта в административных центрах сельских поселений | Количество на населенный пункт | 2 | Пешеходная доступность, м | 800 |
| 1.3 | Остановки общественного транспорта  в жилой зоне (индивидуальная застройка) | Расстояние между остановочными пунктами на линии общественного транспорта, м | 400 - 600 (для автобусов, троллейбусов) | От входа в жилое здание, м | 500 |
| в общегородском центре | От объектов массового посещения, м | 250 |
| в производственной и коммунально-складской зоне | От проходных предприятий, м | 400 |
| в зонах массового отдыха и спорта | От главного входа, м | 800 |
| 2. | Станции технического обслуживания общественного транспорта | Единиц/транспортное предприятие | 1 | От конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия общественного транспорта | Единиц/вид транспорта | 1 | От конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |

--------------------------------

<\*> За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.

1.2.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики

Таблица 1.2.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципального образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Стадионы, плоскостные спортивные сооружения | | | | |
| 1.1 | Муниципальный район | Количество посещений в смену на 1000 человек | 2,8 | Транспортная доступность, ч | 1 |
| Количество мест на 1000 человек | 24 | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 1.2 | Городской округ | Количество посещений в смену на 1000 человек | 2,8 | Транспортная доступность, мин | 40 |
| Количество мест на 1000 человек | 24 | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 1.3 | Городское/сельское поселение | Количество объектов на административный центр поселения | 1 | Транспортная доступность, мин | 40 |
| Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 2. | Плавательные бассейны | | | | |
| 2.1 | Муниципальный район | Площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек | 50 | Транспортная доступность, ч | 1 |
| Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 2.2 | Городской округ | Площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек | 50 | Транспортная доступность, мин | 40 |
| Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 3. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | | | | |
| 3.1 | Муниципальный район | Количество посещений в смену на 1000 человек | 8,14 | Транспортная доступность, мин | 20 |
| Пешеходная доступность, м | 500 |
| 4. | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | | | | |
| 4.1 | Городской округ | Количество посещений в смену на 1000 человек | 10,8 | Транспортная доступность, мин | 20 |
| Пешеходная доступность, м | 500 |
| 4.2 | Городское/сельское поселение | Количество объектов на административный центр поселения | 1 | Транспортная доступность, мин | 20 |
| Пешеходная доступность, м | 500 |
| 5. | Спортивные школы | | | | |
| 5.1. | Муниципальный район | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 5 до 18 лет | 89,45 | Транспортная доступность, мин | 40 |
| Пешеходная доступность, м | 1500 |

1.2.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики

Таблица 1.2.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Количество мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет |  | Пешеходная доступность, м |  |
| в сельской местности | 45 | 500 |
| в городской местности (кроме г. Чебоксары) | 65,4 | 300 |
| в г. Чебоксары | 90,2 |
| 2. | Общеобразовательные организации | Количество мест на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет |  |  |  |
| в сельской местности | 93,7 | Транспортная доступность, мин | 30 |
| в городской местности (в том числе г. Чебоксары) | 100 | Пешеходная доступность, м | 500 |
| 3. | Организации дополнительного образования | Количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | 75 | Транспортная доступность, мин | 30 |
| Общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |  |
| в городской местности | 45 |
| в сельской местности | 65 |
| Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных организаций) | Количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет |  |
| в городской местности | 30 |
| в сельской местности | 10 |

Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного возраста.

2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.

3 - 4. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5E97EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738.

5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Чувашской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики

Таблица 1.2.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Библиотеки | | | | | |
| 1.1. | Городской округ: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 40 |
| Общедоступная библиотека | Количество на 20000 человек | 1 |
| Детская библиотека | Количество на 10000 человек в возрасте от 6 до 14 лет | 1 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  | 2 |
| 1.2. | Муниципальный район: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 60 |
| Межпоселенческая библиотека | Количество на административный центр района | 1 |
| Детская библиотека | 1 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 |
| 1.3. | Городское поселение: | | | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 15 - 30 |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | Количество на 10000 человек | 1 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  | 1 |
| 1.4. | Сельское поселение: | | | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 15 - 30 |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | Количество на административный центр сельского поселения | 1 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 |
| Филиал общедоступных библиотек с детским отделением | Количество на 1000 человек | 1 |
| 2. Музеи и выставочные залы | | | | | |
| 2.1. | Городской округ: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 40 |
| Музей (краеведческий, тематический) | Количество на городской округ | 2 (краеведческий - 1, тематический - 1) |
| 2.2. | Муниципальный район: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 60 |
| Музей (краеведческий) | Количество на муниципальный район | 1 |
| 2.3. | Городское поселение: | | | Транспортная доступность, мин | 15 - 30 |
| Музей (краеведческий) | Количество на городское поселение | 1 |
| 3. Театры, концертные залы | | | | | |
| 3.1. | Городской округ: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 40 |
| Театр | Количество на: |  |
| Население от 500000 до 1000000 человек | 500000 человек | 1 |
| Население от 200000 до 500000 человек | 200000 человек | 1 |
| Население от 100000 до 200000 человек | На городской округ | 1 |
| Концертный зал | Количество на городской округ | 1 |
| Концертный творческий коллектив | 1 |
| 3.2. | Муниципальный район: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 40 |
| Концертный зал | Количество на муниципальный район | 1 |
| 3.3. | Городское поселение: | | | Транспортная доступность, мин | 180 |
| Театр от 100000 человек | Количество на городское поселение | 1 |
| Концертный творческий коллектив | 1 | 15 - 30 |
| 4. Цирк | | | | | |
| 4.1. | Городской округ: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 40 |
| Цирковая площадка | Количество на городской округ | 1 |
| Население от 100000 до 500000 человек |
| 5. Кинотеатры и кинозалы | | | | | |
| 5.1. | Городской округ: | | | Транспортная доступность, мин | 15 - 30 |
| Кинозал | Количество на 20000 человек | 1 |
| 5.2. | Городское поселение: | | | Транспортная доступность, мин | 15 - 30 |
| Кинозал | Количество на городское поселение | 2 |
| 5.3. | Сельское поселение: | | | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 15 - 30 |
| Кинозал | Количество на 3000 человек | 1 |
| Население от 3000 человек |
| 6. Учреждения клубного типа | | | | | |
| 6.1. | Городской округ: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 40 |
| Дом культуры | Количество на: |  |
| Население от 500000 человек | 200000 человек | 1 |
| Население от 100000 до 500000 человек | 100000 человек | 1 |
| Население менее 100000 человек | 20000 человек | 1 |
| 6.2. | Муниципальный район: | | | | |
| Центр культурного развития | Количество на административный центр муниципального района | 1 | Транспортная доступность, мин | 30 - 40 |
| Передвижной многофункциональный культурный центр | Количество (транспортная единица) на административный центр муниципального района | 1 |
| 6.3. | Городское поселение: | | | Транспортная доступность, мин | 15 - 30 |
| Дом культуры | Количество на: |  |
| Население от 25000 до 100000 человек | 25000 человек | 1 |
| Население менее 25000 человек | 10000 человек | 1 |
| 6.4. | Сельское поселение: | | | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 15 - 30 |
| Дом культуры | Количество на административный центр сельского поселения | 1 |
| Филиал сельского дома культуры | Количество на 1000 человек | 1 |
| 7. Муниципальные парки культуры и отдыха | | | | | |
| 7.1. | Городской округ: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 40 |
| Парк культуры и отдыха | Количество на 30000 человек | 1 |
| 7.2. | Городское поселение: | | | Транспортная доступность, мин | 15 - 30 |
| Парк культуры и отдыха | Количество на городское поселение |  |
| Население более 30000 человек | 1 |
| 8. Зоопарк, ботанический сад | | | | | |
| 8.1. | Городской округ: | | | Транспортная доступность, мин | 30 - 40 |
| Зоопарк (ботанический сад) | Количество на городской округ |  |
| Население от 250000 человек | 1 |

Примечание. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Чувашской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики

Таблица 1.2.6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Помещения администрации муниципального образования Чувашской Республики.  Для муниципального района, городского округа, городского поселения: | | Площадь помещений, м2 на сотрудника |  | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км | 50 |
| Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, км | 1,5 |
| при этажности | 3 - 5 этажей | 30 - 54 |
|  | 9 - 12 этажей | 12 - 13 |
| 16 и более этажей | 10,5 |
| Для сельского поселения: | |  |
| при этажности 2 - 3 этажа | | 40 - 60 |
| 2. | Муниципальный архив [<\*>](#P2959): | | Площадь помещений, м2 на 1 место |  | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км | 50 |
| Читальный зал | | 2,7 |
| Рабочее помещение | | 4 |
| Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, км | 1,5 |

Примечания: 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Чувашской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

2. <\*> Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование.

1.2.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики

Таблица 1.2.7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Полигон твердых коммунальных отходов | га/1000 т твердых коммунальных отходов в год | 0,02 [<\*>](#P2989) | - | |
| 2. | Объекты организации сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 | Пешеходная доступность, м | 100 |
| Количество контейнеров на площадку | 3 - 4 |

Примечания: 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Чувашской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

2. <\*> Размер территории полигона твердых коммунальных отходов определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

1.2.8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики

Таблица 1.2.8

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5E94EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР

от 23.12.2020 N 738)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организации похоронного обслуживания населения | Количество (объект) на 150000 человек | 1 | Не нормируется |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения: |  | 0,24 | Не нормируется |
| кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га | Площадь, га на 1000 человек |
| кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га |
| 3. | Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища | Площадь, га на 1000 человек | 0,02 |

Примечание. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Чувашской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части республиканских нормативов

градостроительного проектирования Чувашской Республики

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики установлены на основании параметров и условий социально-экономического развития республики, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития Чувашской Республики.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих республиканских нормативов, представлены в [табл. 2.1](#P3038).

Таблица 2.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объекты республиканского значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | | |
| 1.1. | Автовокзалы республиканского и межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки) | Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры республики с учетом требований СП 42.13330.2016, ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94).  1. При суточном отправлении от 4000 до 6000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 200 пассажиров. Обоснование: показатель вместимости автовокзалов республиканского значения и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4% для автовокзалов республиканского сообщения).  Среднее количество отправляемых пассажиров:  (4000 + 6000) / 2 = 5000;  вместимость автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения:  5000 x 0,04 = 200 пассажиров, где:  0,04 - доля отправляемых пассажиров для автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения.  2. При суточном отправлении от 6000 до 8000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 300 пассажиров. Обоснование: показатель вместимости автовокзалов республиканского значения и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4,2% для автовокзалов республиканского сообщения).  Среднее количество отправляемых пассажиров:  (6000 + 8000) / 2 = 7000;  вместимость автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения:  7000 x 0,042 = 300 пассажиров, где:  0,042 - доля отправляемых пассажиров для автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения.  3. При суточном отправлении от 8000 до 10000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 400 пассажиров. Обоснование: показатель вместимости автовокзалов республиканского значения и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4,4% для автовокзалов республиканского сообщения).  Среднее количество отправляемых пассажиров:  (8000 + 10000) / 2 = 9000;  вместимость автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения:  9000 x 0,044 = 400 пассажиров, где:  0,044 - доля отправляемых пассажиров для автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения.  4. При суточном отправлении от 10000 до 15000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 500 человек. Обоснование: показатель вместимости автовокзалов республиканского значения и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4% для автовокзалов республиканского сообщения).  Среднее количество отправляемых пассажиров:  (10000 + 15000) / 2 = 12500;  вместимость автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения:  12500 x 0,04 = 500 пассажиров, где:  0,04 - доля отправляемых пассажиров для автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения.  5. При суточном отправлении от 15000 до 25000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 600 человек. Обоснование: показатель вместимости автовокзалов республиканского значения и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки. Среднее количество отправляемых пассажиров:  (15000 + 25000) / 2 = 20000;  вместимость автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения:  20000 x 0,04 x 0,75 = 600 пассажиров, где:  0,04 - доля отправляемых пассажиров для автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения;  0,75 - поправочный коэффициент.  6. При суточном отправлении от 25000 до 40000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 730 человек. Обоснование: показатель вместимости автовокзалов республиканского значения и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки. Среднее количество отправляемых пассажиров:  (25000 + 40000) / 2 = 32500;  вместимость автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения:  32500 x 0,04 x 0,752 ~= 730 человек, где:  0,04 - доля отправляемых пассажиров для автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения;  0,75 - поправочный коэффициент.  7. При суточном отправлении свыше 40000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 900 человек. Обоснование: показатель вместимости автовокзалов республиканского значения и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки. Среднее количество отправляемых пассажиров: 40000 человек;  вместимость автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения:  40000 x 0,04 0,752 = 900 пассажиров, где:  0,04 - доля отправляемых пассажиров для автовокзалов республиканского и межмуниципального сообщения;  0,75 - поправочный коэффициент |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения муниципальных образований Чувашской Республики относительно административного центра |
| 1.2. | Автостанции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости при суточном отправлении пассажиров) | Установлен с учетом требований СП 42.13330.2016, ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции.  Показатель вместимости автостанции установлен на уровне:  1) при суточном отправлении от 100 до 200 пассажиров - 10 пассажиров:  Обоснование: показатель вместимости автостанции принимается в размере 6,5% исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки.  Среднее количество отправляемых пассажиров:  (100 + 200) / 2 = 150;  вместимость автостанции:  150 x 0,065 ~= 10 пассажиров, где:  0,065 - доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций;  2) при суточном отправлении от 200 до 400 пассажиров - 24 пассажира:  среднее количество отправляемых пассажиров:  (200 + 400) / 2 = 300;  вместимость автостанции:  300 x 0,065 x 1,25 ~= 24 пассажира, где:  0,065 - доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций;  1,25 - поправочный коэффициент;  3) при суточном отправлении от 400 до 600 пассажиров - 41 пассажир:  среднее количество отправляемых пассажиров:  (400 + 600) / 2 = 500;  вместимость автостанции:  500 x 0,065 x 1,25 = 41 пассажир, где:  0,065 - доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций;  1,25 - поправочный коэффициент;  4) при суточном отправлении от 600 до 1000 пассажиров - 65 пассажиров:  среднее количество отправляемых пассажиров:  (600 + 1000) / 2 = 800;  вместимость автостанции:  800 x 0,065 x 1,25 = 65 пассажиров, где:  0,065 - доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций;  1,25 - поправочный коэффициент |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Чувашской Республики |
| 1.3. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (плотность, км/тыс. кв. км территории) | Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры Чувашской Республики. Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения. Плотность сети автомобильных дорог - это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Чувашской Республики, к ее площади. Расчетные показатели уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения установлены на основе направлений, заданных документами стратегического планирования Чувашской Республики. Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Чувашской Республики, в том числе прогнозируемая, составляет 1542,825 км. Из расчета площади территории Чувашской Республики 18,343 тыс. кв. км показатель плотности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет 84 км на 1000 кв. км территории |
| (п. 1.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5992EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) | | | |
| 2. | Объекты республиканского значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | | |
| 2.1. | Пожарные депо | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель количества объектов и их площади на населенный пункт при различной численности населения) | Установлен в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009 |
| (п. 2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5A95EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) | | | |
| 2.2. | Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости (м2 на 1 укрываемого) | Установлен в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости укрываемых в каждом сооружении) | Установлен в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 |
| 2.3. | Берегозащитные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с предложениями Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. |
| 3. | Объекты республиканского значения в области здравоохранения | | |
| 3.1. | Лечебно-профилактические медицинские организации (больницы, в том числе детские, скорой медицинской помощи) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест в стационарах на 1000 человек) | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики, с учетом требований СП 118.13330.2012\*, СП 42.13330.2016.  Обоснование: согласно данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики количество мест в стационаре медицинских организаций данного типа - 1830 койко-мест.  Текущая обеспеченность местами:  (1830 / 1235863) x 1000 ~= 1,5 места на 1000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений в смену) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущая обеспеченность населения по данному показателю составляет 1663 посещения в смену по всем медицинским организациям данного типа.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 3.2. | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе детские) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений в смену) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущая обеспеченность населения по данному показателю составляет 850 посещений в смену по всем медицинским организациям данного типа.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 3.3. | Специализированные медицинские организации (в том числе по профилю медицинской помощи), диспансеры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест в стационарах на 1000 человек) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, количество мест в стационаре медицинских организаций данного типа - 4161 койко-место.  Текущая обеспеченность местами:  (4161 / 1235863) x 1000 ~= 3,4 места на 1000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений в смену) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущая обеспеченность населения составляет 5328 посещений в смену по всем медицинским организациям данного типа.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 3.4. | Республиканская фармацевтическая сеть:  аптеки;  аптечные пункты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество объектов на 10000 человек) | Обоснование: требуемое количество аптек и аптечных пунктов на 1 человека:  445 / 1235863 = 0,00036, где:  445 - количество аптек и аптечных пунктов, размещенных на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 года;  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным.  Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 10000 человек составляет:  0,00036 x 10000 ~= 4 объекта, из которых 2 - аптеки и 2 - аптечных пункта |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 3.5. | Санаторно-курортные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на  1000 человек в возрасте от 5 до 18 лет) | Установлен исходя из текущего состояния детских санаториев в Чувашской Республике, демографических изменений, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.  Обоснование: согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике количество человек в возрасте от 5 до 18 лет, проживавших на территории Чувашской Республики на 1 января 2017 г., составило 196482 человека.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, количество мест в организациях данного типа на 2017 год - 760.  Текущая обеспеченность местами в санаторно-курортных организациях:  (760 / 196482) x 1000 = 3,9 места на 1000 человек в возрасте от 5 до 18 лет.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 3.6. | Медицинские организации особого типа (территориальный центр медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество объектов) | Установлен исходя из текущего состояния развития республики, с учетом требований [приказа](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD99E8B6A727DE8617EDC49A072611E2B1F7316BD5B49495B385F0E5C94oEM7M) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный N 24726) |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 3.7. | Фельдшерско-акушерские пункты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество объектов) | Установлен исходя из текущего состояния развития республики, с учетом требований [приказа](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD99E8B6A727DE8617EDC49A072611E2B1F7316BD5B49495B385F0E5C94oEM7M) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный N 24726) |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 3.8. | Станция переливания крови | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество объектов) | Установлен исходя из текущего состояния развития республики, с учетом требований [приказа](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD99E8B6A727DE8617EDC49A072611E2B1F7316BD5B49495B385F0E5C94oEM7M) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный N 24726) |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений в смену) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, по данному показателю текущая обеспеченность населения составляет 72 посещения в смену по всем медицинским организациям данного типа.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 3.9. | Лечебно-профилактические медицинские организации (межрайонные больницы общего типа (в том числе детские) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек) | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики, с учетом требований СП 42.13330.2016.  Обоснование: согласно данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики количество мест в стационаре медицинских организаций данного типа составляет 2568 мест.  Текущая обеспеченность местами:  (2568 / 1235863) x 1000 = 2,08 места на 1000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике. По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений в смену) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущая обеспеченность населения медицинскими организациями данного типа рассчитана в совокупности на 9461 посещение в смену по всем медицинским организациям данного типа.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, для полного обеспечения населения необходимо увеличить мощность (количество посещений в смену) медицинских организаций данного типа на 130 посещений в смену.  Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности:  9461 + 130 = 9591 посещение в смену по всем медицинским организациям данного типа |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики с учетом СП 42.13330. 2016 |
| 3.10. | Лечебно-профилактические медицинские организации (городские больницы (в том числе детские) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек) | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики с учетом требований СП 42.13330.2016.  Обоснование: согласно данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики количество мест в стационаре медицинских организаций данного типа составляет 3457 мест, при этом дефицит мест составляет 14 мест.  Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности составляет:  (3457 + 14) / 766514 x 1000 = 4,5 места на 1000 человек, где:  766514 - численность городского населения, проживавшего на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений в смену) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущая обеспеченность населения по данному показателю рассчитана в совокупности на 9225 посещений в смену по всем медицинским организациям данного типа.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, для полного обеспечения населения необходимо увеличить мощность (количество посещений в смену) медицинских организаций данного типа на 379 посещений в смену.  Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности:  9225 + 379 = 9604 посещения в смену по всем медицинским организациям данного типа |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 3.11. | Лечебно-профилактические медицинские организации (участковые больницы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество койко-мест на 1000 человек) | Обоснование:  Согласно данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики количество койко-мест в стационаре медицинских организаций данного типа составляет 250 койко-мест. Требуется увеличение обеспеченности на 200 койко-мест.  Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности койко-местами составляет:  (250 + 200) / 469349 x 1000 = 1 койко-место на 1000 человек, где:  469349 - численность сельского населения, проживавшего на территории Чувашской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений в смену) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущая обеспеченность населения участковыми больницами в совокупности составляет 195 посещений в смену по всем медицинским организациям данного типа.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 3.12. | Лечебно-профилактические медицинские организации (амбулатория, диспансер без стационара (в том числе детские) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 10000 человек) | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики с учетом требований СП 42.13330.2016.  Обоснование: согласно данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики количество мест в стационаре медицинских организаций данного типа составляет 95 мест.  Текущая обеспеченность местами:  (95 / 1235863) x 10000 = 1 место на 10000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений в смену) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущая обеспеченность населения по данному показателю составляет 5167 посещений в смену по всем медицинским организациям данного типа.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, для полного обеспечения населения необходимо увеличить мощность (количество посещений в смену) медицинских организаций данного типа на 248 посещений в смену.  Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности:  5167 + 248 = 5415 посещений в смену по всем организациям данного типа |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 3.13. | Стоматологическая поликлиника | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений в смену) | По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущая обеспеченность населения по данному показателю составляет 1986 посещений в смену по всем медицинским организациям данного типа.  По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 4. | Объекты республиканского значения в области образования | | |
| 4.1. | Профессиональные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек в возрасте от 15 до 19 лет) | Установлен с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым ([письмо](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B1F7316BD5B49495B385F0E5C94oEM7M) Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02).  Согласно указанным Методическим [рекомендациям](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) необходимо обеспечить местами в профессиональных образовательных организациях 50% жителей Чувашской Республики в возрасте от 15 до 19 лет. Необходимый уровень обеспеченности - 500 мест на 1000 человек в возрасте от 15 до 19 лет |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения объекта в муниципальных образованиях Чувашской Республики с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 4.2. | Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет) | Установлен с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02).  Обоснование: согласно данным Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики прогнозируемый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями составляет 400 мест на все организации данного типа.  Необходимый минимальный уровень показателя обеспеченности местами в общеобразовательных организациях составляет  400 / 185000 x 1000 = 2 места на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет, где:  185000 - прогнозируемое количество человек в возрасте от 7 до 18 лет, проживавших на территории Чувашской Республики |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02) |
| (п. 4.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5B92EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) | | | |
| 4.3. | Общеобразовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02) |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02) |
| (п. 4.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5493EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) | | | |
| 4.4. | Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет) | Установлен в размере 75 мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет согласно Методическим [рекомендациям](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02) |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий.  В пределах населенного пункта установлен в размере 30 минут с учетом характера расселения населения Чувашской Республики согласно Методическим [рекомендациям](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02) |
| 5. | Объекты республиканского значения в области социального обслуживания населения | | |
| 5.1. | Психоневрологические интернаты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 10000 человек) | Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики текущая обеспеченность психоневрологическими интернатами составляет 2129 мест по всем организациям данного типа.  Текущий уровень обеспеченности составляет:  2129 / 1235863 x 10000 = 17,2 места на 10000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  По данным Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения психоневрологических интернатов с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 5.2. | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 10000 человек старше 60 лет и инвалидов) | По данным Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, текущая обеспеченность местами в домах-интернатах данного типа составляет 295 мест. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики текущий уровень обеспеченности является достаточным.  Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 10000 человек в возрасте старше 60 лет и инвалидов равен:  295 / (242658 + 78946) x 10000 ~= 9,2 места на 10000 человек старше 60 лет и инвалидов, где:  242658 - количество человек старше 60 лет, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике;  78946 - количество инвалидов, проживающих на территории Чувашской Республики, согласно сведениям Пенсионного фонда Российской Федерации |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения домов-интернатов для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда в каждом муниципальном районе Чувашской Республики с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 5.3. | Детские дома-интернаты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек в возрасте от 4 до 17 лет) | Установлен в размере 3 мест на 1000 человек в возрасте от 4 до 17 лет согласно СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения объекта в каждом муниципальном районе Чувашской Республики с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 5.4. | Центры социальной адаптации, центры социального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 10000 человек) | По данным Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, текущая обеспеченность центрами социальной адаптации, центрами социального обслуживания населения составляет 720 мест по всем организациям данного типа.  Текущий уровень обеспеченности составляет:  720 / 1235863 x 10000 = 5,8 места на 10000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  По данным Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения объектов в каждом муниципальном образовании Чувашской Республики с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 5.5. | Центр занятости населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество объектов на муниципальный район, городской округ) | Обоснование: центры занятости населения представляют собой 22 казенных учреждения Чувашской Республики в муниципальных районах и городских округах республики |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (посещений в смену) | Обоснование: согласно данным Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики текущая обеспеченность составляет 355 посещений в смену центра занятости населения. Фактический уровень посещения центра занятости населения составляет 756 посещений в смену по всем центрам занятости населения.  Требуемое количество посещений в смену с учетом демографических изменений составляет:  756 / 22 = 34 посещения в смену |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения объектов в каждом муниципальном районе и городском округе республики для обслуживания всего населения республики с учетом территориальных особенностей муниципальных образований республики |
| 6. | Объекты республиканского значения в области культуры и искусства | | |
| 6.1. | Республиканские концертные залы и театры, в том числе специализированные | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 6.2. | Цирковая площадка | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 6.3. | Республиканские выставочные залы и музеи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 6.4. | Региональные (республиканские) библиотеки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 6.5. | Учреждения культуры клубного типа (дом (центр народного творчества), дворец культуры) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 6.6. | Зоопарк (ботанический сад) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 7. | Объекты республиканского значения в области физической культуры и спорта | | |
| 7.1. | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  (количество мест на 1000 человек) | Установлен исходя из текущей обеспеченности республики объектами спорта с учетом требований СП 42.13330.2016.  Обоснование: текущая обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями составляет:  32240 / 1235863 x 1000 = 26,1 места на 1000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике;  32240 - суммарное количество мест на стадионах и плоскостных спортивных сооружениях, расположенных на территории Чувашской Республики, по данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  По данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 7.2. | Плавательные бассейны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек) | Установлен исходя из текущей обеспеченности республики плавательными бассейнами, с учетом требований СП 42.13330.2016 и Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD99E826B737FE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575A394A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 244 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| (п. 7.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410D5597EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) | | | |
| 7.3. | Центры спортивной подготовки, в том числе легкоатлетической, по гандболу, футболу, адаптивным видам спорта и зимним видам спорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (посещений в смену на 1000 человек) | Установлен исходя из текущей обеспеченности республики центрами спортивной подготовки с учетом требований СП 42.13330.2016.  Текущая обеспеченность центрами спортивной подготовки составляет:  1813 / 1235863 x 1000 = 1,47 посещения в смену на 1000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике;  1813 - суммарное количество посещений в смену в центрах спортивной подготовки по данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  По данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 7.4. | Специализированные спортивные образовательные организации олимпийского резерва, в том числе детско-юношеские спортивные школы, колледжи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (посещений в смену на 1000 человек) | Установлен исходя из текущей обеспеченности республики специализированными спортивными образовательными организациями олимпийского резерва с учетом требований СП 42.13330.2016.  Текущая обеспеченность специализированными спортивными образовательными организациями олимпийского резерва составляет:  8202 / 1235863 x 1000 = 6,64 посещения в смену на 1000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике;  8202 - суммарное количество посещений в смену в специализированных спортивных образовательных организациях олимпийского резерва, расположенных на территории Чувашской Республики, по данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  По данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 8. | Объекты республиканского значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти Чувашской Республики, судов общей юрисдикции Чувашской Республики | | |
| 8.1. | Органы государственной власти Чувашской Республики | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь помещений, м2 на сотрудника) | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 8.2. | Государственный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь, м2 на 1 место) | Установлен в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 8.3. | Здания судов общей юрисдикции Чувашской Республики (мировые судьи Чувашской Республики) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь земельного участка для размещения здания суда общей юрисдикции Чувашской Республики (мировые судьи Чувашской Республики), га) | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 9. | Объекты республиканского значения в области обращения с отходами | | |
| 9.1. | Полигон твердых коммунальных отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь, га на 1000 т бытовых отходов) | Установлен в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 9.2. | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь, га на 1000 т бытовых отходов) | Установлен в соответствии с СП 42.13330.2016 |

2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих республиканских нормативов, представлено в [табл. 2.2](#P3506).

Таблица 2.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | Предельные значения расчетных показателей | Обоснование предельных значений расчетных показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | | |
| 1.1. | Объекты местного значения в области электроснабжения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с [нормативами](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD61737AE03F278312FD2568147C4A3C17F31D44565B39410D5B9DB2DD1D4107DB33520B7C5D1802C3oEM2M) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на территории Чувашской Республики, определенными методом аналогов (приложение N 1), утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. N 215 |
| 1.2. | Объекты местного значения в области газоснабжения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с [нормативами](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD61787EE132268312FD2568147C4A3C17F31D44565B39410D5E9DB2DD1D4107DB33520B7C5D1802C3oEM2M) потребления газа населением Чувашской Республики, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа (приложение N 1), утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2006 г. N 228 |
| 1.3. | Объекты местного значения в области теплоснабжения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 |
| 1.4. | Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с [нормативами](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD61737AE230248312FD2568147C4A3C17F31D44565B39420A5C9DB2DD1D4107DB33520B7C5D1802C3oEM2M) потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики, определенными расчетным методом (приложение N 1), утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. N 370 |
| 2. | Объекты местного значения в области транспорта | | |
| 2.1. | Места хранения личного автотранспорта населения городских округов, городских и сельских поселений Чувашской Республики | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Предельные значения расчетных показателей в отношении стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.  Обоснование: по данным аналитического агентства - общества с ограниченной ответственностью "Автомобильная статистика", уровень автомобилизации в Чувашской Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 1000 человек.  К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 человек составит 260.  Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками для временного хранения автомобилей на 1000 человек:  260 x 0,25 = 65 машино-мест, где:  0,25 - доля расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей для определения предельного значения минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах.  Количество парковочных мест у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для постоянного хранения автомобилей установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.  Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов устанавливается в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 |
| 2.2. | Автозаправочные станции, станции технического обслуживания | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 |
| 2.3. | Объекты местного значения, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:  1) остановочными пунктами транспорта на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, остановками общественного транспорта в административных центрах сельских поселений установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Чувашской Республики;  2) остановками общественного транспорта установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности остановками общественного транспорта установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.  Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станциями технического обслуживания общественного транспорта и транспортно-эксплуатационными предприятиями общественного транспорта установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Чувашской Республики |
| 3. | Объекты местного значения в области физической культуры и спорта | | |
| 3.1. | Стадионы, плоскостные спортивные сооружения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование:  текущий уровень обеспеченности:  3465 / 1235863 x 1000 = 2,8 посещения в смену на 1000 человек;  29615 / 1235863 x 1000 ~= 24 места на 1000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  3465 - суммарное количество посещений в смену в плоскостных спортивных сооружениях по данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики;  29615 - суммарное количество мест на стадионах и плоскостных спортивных сооружениях по данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  По данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами на стадионах, плоскостных спортивных сооружениях является достаточным |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 3.2. | Плавательные бассейны | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущей обеспеченности республики плавательными бассейнами с учетом требований СП 42.13330.2016.  По данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами в плавательных бассейнах является достаточным |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 3.3. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование: текущий уровень обеспеченности:  10063 / 1235863 x 1000 = 8,14 посещения в смену на 1000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике;  10063 - суммарное количество посещений в смену в физкультурно-оздоровительных комплексах в Чувашской Республике по данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  По данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 3.4. | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование: текущий уровень обеспеченности:  13320 / 1235863 x 1000 ~= 10,8 посещения в смену на 1000 человек, где:  1235863 - количество человек, проживавших на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике;  13320 - суммарное количество посещений в смену в помещениях для занятий физической культурой и спортом по данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  По данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности является достаточным |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 3.5. | Спортивные школы | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование: требуемое количество мест в спортивных школах к 2020 году:  212981 x 0,42 = 89452 места, где:  212981 - количество человек в возрасте от 5 до 18 лет, проживавших на территории Чувашской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике;  0,42 - доля человек в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования (спортивных школах), согласно данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  Расчетное требуемое количество мест в спортивных школах на 1000 человек в возрасте от 5 до 18 лет:  89452 / 1000 = 89,45 места.  По данным Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, текущий уровень обеспеченности местами в спортивных школах является достаточным |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 4. | Объекты местного значения в области образования | | |
| 4.1. | Дошкольные образовательные организации | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02).  Обоснование: согласно данным Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики наполняемость дошкольных образовательных организаций составляет 14936 мест в сельской местности и 19882 места в городской местности (кроме г. Чебоксары). Текущий уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями является достаточным.  По г. Чебоксары данный показатель составляет 34657 мест. Текущий уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями является недостаточным.  Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями:  в сельской местности:  14936 / 44923 x 100 = 33 места на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет, где:  44923 - количество человек в возрасте от 0 до 7 лет, проживавших в сельской местности на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  Согласно Методическим [рекомендациям](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02), минимальный уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях в сельской местности составляет 45 мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет.  Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике к 2020 году ожидается рост численности населения в возрасте от 0 до 7 лет на 25,3%. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях составит:  33 x 1,253 = 41,3 места на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет.  Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях принимается на уровне, установленном Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02), 45 мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет;  в городской местности (кроме г. Чебоксары):  19882 / 38085 x 100 = 52,2 места на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет, где:  38085 - количество человек в возрасте от 0 до 7 лет, проживавших в городской местности на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г. (кроме г. Чебоксары), согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  Согласно Методическим [рекомендациям](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02), минимальный уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях в городской местности составляет 65 мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет.  Принимается предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике к 2020 году ожидается рост численности населения в возрасте от 0 до 5 лет на 25,3%. Предельное значение расчетного показателя обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях составит:  52,2 x 1,253 = 65,4 места на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет;  в г. Чебоксары:  34657 / 48369 x 100 ~= 72 места на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет, где:  48369 - количество человек в возрасте от 0 до 7 лет, проживавших в г. Чебоксары, согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  Согласно Методическим [рекомендациям](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02), минимальный уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях в городской местности составляет 65 мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет.  Принимается предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике к 2020 году ожидается рост численности населения в возрасте от 0 до 7 лет на 25,3%. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях составит:  72 x 1,253 = 90,2 места на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 |
| 4.2. | Общеобразовательные организации | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02).  Обоснование: согласно данным Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики текущий уровень наполненности общеобразовательных организаций составляет 43486 мест в сельской местности (с необходимостью создания дополнительных 156 мест в пгт Кугеси, 21 место в с. Чурачики Чурачикского сельского поселения Цивильского района, 67 мест в пгт Урмары, 146 мест в пгт Ибреси, 127 мест в с. Батырево, 147 мест в с. Аликово);  31951 место в городской местности (кроме г. Чебоксары) (с необходимостью создания дополнительных 499 мест в г. Шумерле, 120 мест в г. Новочебоксарске, 657 мест в г. Канаше, 219 мест в г. Ядрине, 757 мест в г. Цивильске);  51152 места в г. Чебоксары (с необходимостью создания дополнительных 6972 мест).  Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями составляет:  в сельской местности:  (43486 + 156 + 21 + 67 + 146 + 127 + 147) / 52699 x 100 = 83,7 места на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет, где:  52699 - количество человек в возрасте от 7 до 18 лет, проживавших в сельской местности на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  Согласно Методическим [рекомендациям](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02), минимальный уровень обеспеченности местами в общеобразовательных организациях в сельской местности составляет 45 мест на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет.  Принимается предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике к 2020 году ожидается рост численности населения в возрасте от 7 до 18 лет на 11,9%. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности местами в общеобразовательных организациях составит:  83,7 x 1,119 = 93,7 места на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет;  в городской местности (кроме г. Чебоксары):  (31951 + 499 + 120 + 657 + 219 + 757) / 37306 x 100 = 91,7 места на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет, где:  37306 - количество человек в возрасте от 7 до 18 лет, проживавших в городской местности на территории Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2017 г. (кроме г. Чебоксары), согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике к 2020 году отмечается рост численности населения в возрасте от 7 до 18 лет на 11,9%. Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами в общеобразовательных организациях составит:  91,7 x 1,119 = 102,6 места на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет.  На данный момент текущая обеспеченность местами в общеобразовательных организациях в городской местности, по данным Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, является достаточной, а в отдельных муниципальных районах превышает текущую потребность.  Принимается предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности местами в общеобразовательных организациях 100 мест на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет;  в г. Чебоксары:  (51152 + 6972) / 58123 x 100 = 100 мест на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет, где:  58123 - количество человек в возрасте от 7 до 18 лет, проживавших в г. Чебоксары, согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.  Согласно Методическим [рекомендациям](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02), минимальный уровень обеспеченности местами в общеобразовательных организациях в городской местности составляет 95 мест на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет.  Принимается предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 |
| 4.3. | Организации дополнительного образования | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02) |
| Общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных организаций) | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89B846E7F78E8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B314A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 |
| 5. | Объекты местного значения в области культуры и искусства | | |
| 5.1. | Библиотеки | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 5.2. | Музеи и выставочные залы | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 5.3. | Театры, концертные залы | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 5.4. | Цирк | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 5.5. | Кинотеатры и кинозалы | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 5.6. | Учреждения клубного типа | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 5.7. | Муниципальные парки культуры и отдыха | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 5.8. | Зоопарк, ботанический сад | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE65995705D624FD89981687D7EE8617EDC49A072611E2B0D734EB15949575B304A580DD2B3815B1414D93252097D41o1MBM) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965 |
| 6. | Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления | | |
| 6.1. | Помещения администрации муниципального образования Чувашской Республики (муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения) | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущей обеспеченности республики помещениями администрации муниципального образования Чувашской Республики с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики |
| 6.2. | Муниципальные архивы | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики |
| 7. | Объекты местного значения в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | | |
| 7.1. | Полигон твердых коммунальных отходов | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущей обеспеченности республики объектами в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 |
| 7.2. | Объекты организации сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 8. | Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | | |
| 8.1. | Организации похоронного обслуживания населения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущей обеспеченности республики объектами местного значения в области организации ритуальных услуг |
| (п. 8.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410E5C94EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738) | | | |
| 8.2. | Кладбища традиционного захоронения:  кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 8.3. | Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016 |

3. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части республиканских нормативов

градостроительного проектирования Чувашской Республики

Республиканские нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами республиканского значения населения Чувашской Республики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики.

Республиканские нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E86E21CAEE808B15EE6479866313C4BD290DD617B7DE0302B884FF72D31187E4D3348E41A0D5A5A39410E5D97EDD808505FD4314C157D420400C1E1oDM2M) Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 N 738)

Республиканские нормативы также устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Чувашской Республики и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики.

Республиканские нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов муниципальных образований Чувашской Республики и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития муниципальных образований Чувашской Республики, охрану здоровья населения, защиту территорий муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий, ликвидацию их последствий, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами регионального и местного значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями Чувашской Республики.

Требования республиканских нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации территориального планирования Чувашской Республики, муниципальных образований Чувашской Республики, документации по планировке территории и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Республиканские нормативы применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Чувашской Республики, при подготовке проектов схемы территориального планирования Чувашской Республики, проектов схем территориального планирования муниципальных районов Чувашской Республики, проектов генеральных планов поселений и городских округов Чувашской Республики, документации по планировке территорий в части размещения объектов республиканского значения.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Чувашской Республики органами местного самоуправления предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Чувашской Республики не могут быть установлены ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований Чувашской Республики, содержащихся в настоящих республиканских нормативах.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Чувашской Республики органами местного самоуправления предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Чувашской Республики не могут быть установлены выше предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики, содержащихся в настоящих республиканских нормативах.