Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2020 г. N 738

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 546

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в республиканские [нормативы](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D3057532BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. N 546, следующие изменения:

1) в [разделе 1](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D3057531BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M):

в [пункте 1.1](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D3057530BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M):

в [подпункте 1.1.1](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D3057536BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M):

[абзац третий](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D3057534BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

"Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чувашской Республики представлены в табл. 1.1.1.";

[таблицу 1.1.1(1)](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D305753ABC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.1.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Автовокзалы республиканского и межмуниципального сообщения | Вместимость автовокзала при суточном отправлении, пассажиров |  | Транспортная доступность в пределах Чувашской Республики (от дальнего населенного пункта), км | 200 |
| от 4000 до 6000 | 200 |
| от 6000 до 8000 | 300 |
| от 8000 до 10000 | 400 |
| от 10000 до 15000 | 500 | Транспортная доступность в пределах населенного пункта, в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км | 10 |
| от 15000 до 25000 | 600 |
| от 25000 до 40000 | 730 |
| свыше 40000 | 900 |
| 2. | Автостанции | Вместимость автостанции при суточном отправлении, пассажиров |  | Транспортная доступность от самого удаленного населенного пункта до ближайшей автостанции, км | 30 |
| от 100 до 200 | 10 | Транспортная доступность в пределах населенного пункта, в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км | 5 |
| от 200 до 400 | 24 |
| от 400 до 600 | 41 |
| от 600 до 1000 | 65 |
| 3. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | км/1 тыс. км2 территории | 84 | Не нормируется | |

Примечание. Параметры вместимости объектов республиканского значения в области транспорта указаны в СП 42.13330.2016.";

[таблицу 1.1.1(2)](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D3057234BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) признать утратившей силу;

[таблицу 1.1.4 подпункта 1.1.4](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D306723ABC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.1.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование объекта республиканского значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чувашской Республики объектами республиканского значения | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов республиканского значения для населения Чувашской Республики | |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Профессиональные образовательные организации | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 15 до 19 лет | 500 <\*> | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 30 |
| 2. | Общеобразовательные организации | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет | 2 <\*> | Пешеходная доступность в пределах населенных пунктов, м: |  |
| в городах | 500 |
| в сельской местности <\*\*> | 1000 |
| 3. | Общеобразовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы | Количество объектов на Чувашскую Республику | Не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 30 |
| 4. | Организации дополнительного образования | Количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет | 75 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 30 |

--------------------------------

<\*> Применяется для укрупненных расчетов и уточняется заданием на проектирование.

<\*\*> При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 мин в одну сторону.";

в [пункте 1.2](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D3037C34BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M):

[таблицы 1.2.1(2)](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D30D7C36BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M), [1.2.1(4) подпункта 1.2.1](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D30C7030BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) признать утратившими силу;

в [подпункте 1.2.2](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D2027036BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M):

в [графе 2 пункта 2](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D2027335BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) раздела "Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов" таблицы 1.2.2(1) слово "Экономкласс" заменить словами "Стандартное жилье";

в графе "Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта" таблицы 1.2.2(2) [слово](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D1047437BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) "Экономкласс" заменить словами "Стандартное жилье";

[пункты 3](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D1067237BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) и [4 примечаний к таблице 1.2.4 подпункта 1.2.4](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D1067236BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) признать утратившими силу;

[таблицу 1.2.8 подпункта 1.2.8](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D1037232BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.2.8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организации похоронного обслуживания населения | Количество (объект) на 150000 человек | 1 | Не нормируется |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения: |  | 0,24 | Не нормируется |
| кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га | Площадь, га на 1000 человек |
| кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га |
| 3. | Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища | Площадь, га на 1000 человек | 0,02 |

Примечание. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Чувашской Республики объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Чувашской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.";

2) в [разделе 2](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D1037D34BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M):

в [таблице 2.1 пункта 2.1](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D1027431BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M):

[пункт 1.3 раздела 1](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D1027637BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "1.3. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (плотность, км/тыс. кв. км территории) | Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры Чувашской Республики. Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения. Плотность сети автомобильных дорог - это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Чувашской Республики, к ее площади. Расчетные показатели уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения установлены на основе направлений, заданных документами стратегического планирования Чувашской Республики. Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Чувашской Республики, в том числе прогнозируемая, составляет 1542,825 км. Из расчета площади территории Чувашской Республики 18,343 тыс. кв. км показатель плотности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет 84 км на 1000 кв. км территории"; |

[пункт 2.1 раздела 2](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D1027733BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "2.1. | Пожарные депо | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель количества объектов и их площади на населенный пункт при различной численности населения) | Установлен в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009"; |

[пункты 4.2](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D10D7133BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) и [4.3 раздела 4](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D10D7135BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "4.2. | Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет) | Установлен с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC410465177D3B4CBACA1FA4A7E775E398F42F917E1C43A398796FFC96DDEE03266D3CD8512577E20A2B08DF4C62FC7E1B75v4NBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02).  Обоснование: согласно данным Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики прогнозируемый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями составляет 400 мест на все организации данного типа.  Необходимый минимальный уровень показателя обеспеченности местами в общеобразовательных организациях составляет  400 / 185000 x 1000 = 2 места на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет, где:  185000 - прогнозируемое количество человек в возрасте от 7 до 18 лет, проживавших на территории Чувашской Республики |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC410465177D3B4CBACA1FA4A7E775E398F42F917E1C43A398796FFC96DDEE03266D3CD8512577E20A2B08DF4C62FC7E1B75v4NBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02) |
| 4.3. | Общеобразовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC410465177D3B4CBACA1FA4A7E775E398F42F917E1C43A398796FFC96DDEE03266D3CD8512577E20A2B08DF4C62FC7E1B75v4NBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02) |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC410465177D3B4CBACA1FA4A7E775E398F42F917E1C43A398796FFC96DDEE03266D3CD8512577E20A2B08DF4C62FC7E1B75v4NBM) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02)"; |

[пункт 7.2 раздела 7](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D10C703BBC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "7.2. | Плавательные бассейны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек) | Установлен исходя из текущей обеспеченности республики плавательными бассейнами, с учетом требований СП 42.13330.2016 и Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC410465177D3B4CBACA1EA1A1E279E498F42F917E1C43A398796FFC96DDEE03266C34D8512577E20A2B08DF4C62FC7E1B75v4NBM) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 244 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий"; |

[пункт 8.1 раздела 8 таблицы 2.2 пункта 2.2](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D0047336BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "8.1. | Организации похоронного обслуживания населения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущей обеспеченности республики объектами местного значения в области организации ритуальных услуг"; |

[абзац второй раздела 3](consultantplus://offline/ref=3AEC703C373AEC41046509702D20E4CE15AFFEE871E593A176C0784B1CF39E2C2FBC9088AD472B6C34D0047D37BC53784C944161E2621B7654E72B5AvBN9M) изложить в следующей редакции:

"Республиканские нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.".

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

О.НИКОЛАЕВ