**Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет какие особые требования предъявляются к объектам размещения твердых коммунальных отходов**

Основные требования к объектам размещения твердых коммунальных отходов содержатся в постановлении Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов», в СанПиН 2.1.3684-21 и в Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утв. Минстроем России 02.11.1996, в частности:

1) при размещении объектов размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) места их расположения определяют при разработке территориальной схемы обращения с ТКО (п. 24 Требований по обращению с ТКО).

Объекты размещения ТКО, расположенные на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, нужно проектировать и сооружать так, чтобы расстояние от нижнего уровня размещаемых отходов до уровня грунтовых вод составляло не менее 2 метров (п. 25 Требований по обращению с ТКО);

2) при обустройстве объектов размещения ТКО на просадочных грунтах объекты размещения ТКО должны проектироваться и сооружаться так, чтобы в результате просадочные свойства грунта были устранены (п. 26 Требований по обращению с ТКО).

Согласно п. п. 248 - 256 СанПиН 2.1.3684-21 должна быть предусмотрена система сбора и отвода биогаза на полигонах ТКО и устройство ограждения полигона ТКО (п. п. 252, 253 СанПиН 2.1.3684-21).

Объекты размещения ТКО должны быть оборудованы системами (п. п. 29, 30 Требований по обращению с ТКО):

- системой весового контроля;

- системами фотосъемки и (или) видеосъемки для фиксации движения транспортных средств, доставляющих твердые коммунальные отходы;

- автоматизированной системой учета и передачи информации в государственную информационную систему учета ТКО;

3) в ходе эксплуатации объектов размещения ТКО в соответствии с   
п.п. 27 - 29 Требований по обращению с ТКО, необходимо принимать меры по охране атмосферного воздуха и подземных вод от поступления в них загрязняющих веществ (п. 27 Требований по обращению с ТКО).

Необходимо регулярно очищать прилегающую территорию и перехватывающие ограждения, автотранспорт от отходов (п.п. 257 - 260, 264 - 266 СанПиН 2.1.3684-21, перехватывающие обводные каналы, отводящие поверхностные (ливневые) стоки (п. 259 СанПиН 2.1.3684-21);

4) реконструкция объекта размещения твердых коммунальных отходов необходима, если по результатам мониторинга будет установлено, что негативно изменилось качество окружающей среды относительно показателей в проектной документации на строительство этого объекта, данных о фоновом состоянии окружающей среды в районе расположения объекта, данных наблюдений за состоянием объекта и его воздействия на окружающую среду и других данных, использованных при проведении мониторинга;

5) вывод из эксплуатации объектов размещения твердых коммунальных отходов нужно сделать в случаях, которые предусмотрены в п. 32 Требований по обращению с ТКО. В частности, после заполнения объекта размещения отходов до проектной вместимости, установленной проектной документацией на строительство или реконструкцию этого объекта (п. 32 Требований по обращению с ТКО).