Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 4 сентября 2012 г. N 370
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и об особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Чувашской Республики"

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. N 857 "Об особенностях применения в 2012-2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить:
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Чувашской Республики, определенные расчетным методом, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка на территории Чувашской Республики, определенный расчетным методом, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных на территории Чувашской Республики, определенный расчетным методом, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Установить, что до 1 января 2015 г. при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению применяется порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", и используются нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Чувашской Республике обеспечить завершение работы по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) до 1 января 2013 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики	М. Ноздряков	

Утверждены
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 4 сентября 2012 г. N 370
(приложение N 1)

Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Чувашской Республики, определенные расчетным методом

Степень благоустройства многоквартирного дома	Этажность	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров в месяц на 1 человека	Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды, куб. метров в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	
		холодное водоснабжение (ХВС)	горячее водоснабжение (ГВС)	водоотведение	холодное водоснабжение (ХВС)	горячее водоснабжение (ГВС)	водоотведение	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Климатическая зона "Алатырь" (г. Алатырь, Алатырский район)	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации)	1-3	2,614						
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации)	1-3	3,248						
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,029		4,029				
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	4,029		4,029	0,159		0,159	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	7,363		7,363	0,205		0,205	
	4-6	7,363		7,363	0,317		0,317	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,440	2,923	7,363	0,147	0,107	0,254	
	4-6	4,440	2,923	7,363	0,211	0,150	0,361	
	7-9	4,440	2,923	7,363	0,426	0,297	0,723	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	4-6	3,358	1,940	5,298	0,526	0,346	0,872	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	4-6	5,298		5,298	0,677		0,677	
Климатическая зона "Батырево" (Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский районы)	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации)	1-3	2,614			0,160			
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации)	1-3	3,248			0,218			
	4-6	3,248			0,123			
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,029		4,029	0,203		0,203	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	4,029		4,029	0,203		0,203	
	4-6	4,029		4,029	0,411		0,411	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	7,363		7,363	0,273		0,273	
	4-6	7,363		7,363	0,268		0,268	
Климатическая зона "Порецкое" (г. Шумерля, Шумерлинский, Порецкий районы)	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации)	1-3	2,614			0,130			
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации)	1-3	3,248			0,316			
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,029		4,029	0,157		0,157	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	4,029		4,029	0,242		0,242	
	4-6	4,029		4,029	0,588		0,588	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	7,363		7,363	0,507		0,507	
	4-6	7,363		7,363	0,450		0,450	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, душами без ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	4-6	4,164	2,601	6,765	0,166	0,114	0,280	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,437	2,927	7,364	0,223	0,164	0,387	
	4-6	4,437	2,927	7,364	0,282	0,201	0,483	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	4-6	2,600		2,600	0,757		0,757	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	2,887	1,684	4,571	0,474	0,335	0,809	
	4-6	2,887	1,684	4,571	0,318	0,214	0,532	
Климатическая зона "Канаш" (г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Козловский, Урмарский, Янтиковский районы)	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации)	1-3	2,614			0,159			
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации)	1-3	3,248			0,148			
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,029		4,029	0,238		0,238	
								
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	4,029		4,029	0,199		0,199	
	4-6	4,029		4,029	0,206		0,206	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	7,363		7,363	0,307		0,307	
	4-6	7,363		7,363	0,445		0,445	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,436	2,927	7,363	0,154	0,113	0,267	
	4-6	4,436	2,927	7,363	0,269	0,191	0,460	
	7-9	4,436	2,927	7,363	0,417	0,291	0,708	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	2,600		2,600	0,085		0,085	
	4-6	2,600		2,600	0,632		0,632	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	2,886	1,684	4,570	0,082	0,057	0,139	
	4-6	2,886	1,684	4,570	0,157	0,106	0,263	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	3,356	1,943	5,299	0,048	0,034	0,082	
	4-6	3,356	1,943	5,299	0,466	0,307	0,773	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	4-6	4,126	2,545	6,671	0,804	0,546	1,350	
Климатическая зона "Чебоксары" (гг. Чебоксары, Новочебоксарск, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Цивильский, Чебоксарский и Ядринский районы)	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации)	1-3	2,614			0,140			
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации)	1-3	3,248			0,151			
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,029		4,029	0,110		0,110	
	4-6	4,029		4,029	0,159		0,159	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	4,029		4,029	0,197		0,197	
	4-6	4,029		4,029	0,160		0,160	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	7,363		7,363	0,312		0,312	
	4-6	7,363		7,363	0,411		0,411	
	7-9	7,363		7,363	0,193		0,193	
	10 и более	7,363		7,363	0,246		0,246	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, душами без ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,162	2,602	6,764	0,238	0,168	0,406	
	4-6	4,162	2,602	6,764	0,294	0,202	0,496	
	7-9	4,162	2,602	6,764	0,354	0,237	0,591	
	10 и более	4,162	2,602	6,764	0,301	0,200	0,501	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, душами без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	6,764		6,764	0,361		0,361	
	6-9	6,764		6,764	0,497		0,497	
В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,435	2,928	7,363	0,201	0,147	0,348	
	4-6	4,435	2,928	7,363	0,290	0,206	0,496	
	7-9	4,435	2,928	7,363	0,354	0,247	0,601	
	10 и более	4,435	2,928	7,363	0,317	0,220	0,537	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	2,600		2,600	0,168		0,168	
	4-6	2,600		2,600	0,244		0,244	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	2,886	1,685	4,571	0,160	0,112	0,272	
	4-6	2,886	1,685	4,571	0,573	0,386	0,959	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	4,571		4,571	1,219		1,219	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, столовыми и прачечными, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	4-6	2,923	1,741	4,664	0,501	0,342	0,843	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	3,355	1,944	5,299	0,260	0,181	0,441	
	4-6	3,355	1,944	5,299	0,265	0,175	0,440	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	5,298		5,298	0,524		0,524	
	4-6	5,298		5,298	0,557		0,557	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	1-3	4,125	2,546	6,671	0,322	0,226	0,548	
	4-6	4,125	2,546	6,671	0,553	0,378	0,931	
	7-9	4,125	2,546	6,671	0,488	0,324	0,812	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	6,671		6,671	0,676		0,676	
	4-6	6,671		6,671	1,101		1,101	
	7-9	6,671		6,671	1,519		1,519	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией (ХВС и ГВС с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)	4-6	4,125	2,546	6,671	0,527	0,358	0,885	
	7-9	4,125	2,546	6,671	0,234	0,155	0,389	
В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)	1-3	6,671		6,671	0,423		0,423	
	7-9	6,671		6,671	0,492		0,492	

Примечания: 1. К многоквартирным домам коммунального типа отнесены общежития, многоквартирные дома коридорного, секционного и гостиничного типа (с наличием общих кухонь, туалетов, блоков душевых), а также общежития квартирного типа.
2. Для жилых домов и многоквартирных домов с водопользованием из водоразборных колонок норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях рассчитан в соответствии со СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и составляет 1,216 куб. метра в месяц на 1 человека.

Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 4 сентября 2012 г. N 370
(приложение N 2)

Норматив
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка на территории Чувашской Республики, определенный расчетным методом*

(куб. метров на 1 кв. метр земельного участка в месяц)
Направление использования	Норматив потребления при поливе	
	ручным методом**	дождевальным методом***	
Полив сельскохозяйственных культур и полив цветников	0,047	0,070	
Полив зеленых насаждений (садов)	0,056	0,080	

──────────────────────────────
* Норматив коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка для населения, проживающего на территории Чувашской Республики, определенный расчетным методом, применяется в период полива с 15 мая по 15 августа.
** Полив из водоразборной колонки (при отсутствии воды в доме).
*** Полив при наличии воды в доме или летнего водопровода.

Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 4 сентября 2012 г. N 370
(приложение N 3)

Норматив
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных на территории Чувашской Республики, определенный расчетным методом

(куб. метров на 1 голову в месяц)
Категория животных	Норматив потребления	
Крупный рогатый скот	2,254	
Молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 18 месяцев	0,798	
Лошади	1,938	
Свиньи	0,507	
Козы, овцы	0,147	
Ягнята, козлята	0,065	
Кролики, норки, соболи	0,091	
Куры, индейки, цесарки	0,010	
Утки, гуси	0,045