Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2016 г. N 405

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОПРЕДЕЛЕННОГО РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

В соответствии со [статьей 157](consultantplus://offline/ref=41995E0F53DD66766C1B264A40E15DF42168CEB5CF6C62593C4AD045FADE052023B5F442D7T4pBF) Жилищного кодекса Российской Федерации и [постановлением](consultantplus://offline/ref=41995E0F53DD66766C1B264A40E15DF42169CDBBC36762593C4AD045FATDpEF) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [норматив](#P29) расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Чувашской Республики, определенный расчетным методом.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.09.2016 N 405

НОРМАТИВ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ

НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры многоквартирного (жилого) дома | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на подогрев 1 куб. м холодной воды) | |
| многоквартирные и жилые дома с наружной сетью горячего водоснабжения | многоквартирные и жилые дома без наружной сети горячего водоснабжения |
| Многоквартирные и жилые дома с изолированными стояками: | | |
| с полотенцесушителями | 0,062921 | 0,060404 |
| без полотенцесушителей | 0,057888 | 0,055371 |
| Многоквартирные и жилые дома с неизолированными стояками: | | |
| с полотенцесушителями | 0,067955 | 0,065438 |
| без полотенцесушителей | 0,062921 | 0,060404 |