Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2012 г. N 370

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 24.04.2013 N 158, от 16.05.2013 N 172, от 13.11.2013 N 443,

от 26.06.2014 N 211, от 28.01.2015 N 7)

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. N 857 "Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.11.2013 N 443)

1. Утвердить:

[нормативы](#P40) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Чувашской Республики, определенные расчетным методом, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 16.05.2013 N 172)

[норматив](#P1234) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка на территории Чувашской Республики, определенный расчетным методом, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

[норматив](#P1277) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных на территории Чувашской Республики, определенный расчетным методом, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2. Утратил силу с 1 августа 2014 года. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 26.06.2014 N 211.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Чувашской Республике обеспечить завершение работы по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) до 1 января 2013 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики

М.НОЗДРЯКОВ

Утверждены

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 04.09.2012 N 370

(приложение N 1)

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 16.05.2013 N 172, от 28.01.2015 N 7)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень благоустройства многоквартирного дома | Этажность многоквартирных домов или жилых домов | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров в месяц на 1 человека | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды, куб. метров в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| холодное водоснабжение (ХВС) | горячее водоснабжение (ГВС) | водоотведение | холодное водоснабжение (ХВС) | горячее водоснабжение (ГВС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Климатическая зона "Алатырь" (г. Алатырь, Алатырский район) |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  |  |  |
| 2 | 2,614 |  |  |  |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1 | 3,248 |  |  |  |  |
| 2 | 3,248 |  |  |  |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |  |  |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 |  |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 4,029 |  | 4,029 | 0,034 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 7,363 |  | 7,363 | 0,027 |  |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 | 0,024 |  |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 | 0,025 |  |
| 5 | 7,363 |  | 7,363 | 0,028 |  |
| 6 | 7,363 |  | 7,363 | 0,014 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 4,440 | 2,923 | 7,363 | 0,028 | 0,028 |
| 3 | 4,440 | 2,923 | 7,363 | 0,028 | 0,028 |
| 4 | 4,440 | 2,923 | 7,363 | 0,027 | 0,027 |
| 5 | 4,440 | 2,923 | 7,363 | 0,028 | 0,028 |
| 9 | 4,440 | 2,923 | 7,363 | 0,040 | 0,040 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 3,358 | 1,940 | 5,298 | 0,089 | 0,089 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 5 | 5,298 |  | 5,298 | 0,078 |  |
| Климатическая зона "Батырево" (Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский районы) |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  |  |  |
| 2 | 2,614 |  |  | 0,047 |  |
| 3 | 2,614 |  |  | 0,050 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1 | 3,248 |  |  |  |  |
| 2 | 3,248 |  |  | 0,053 |  |
| 3 | 3,248 |  |  | 0,056 |  |
| 4 | 3,248 |  |  | 0,024 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |  |  |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 | 0,044 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 4,029 |  | 4,029 | 0,158 |  |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 | 0,036 |  |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 | 0,059 |  |
| 4 | 4,029 |  | 4,029 | 0,067 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 7,363 |  | 7,363 |  |  |
| 2 | 7,363 |  | 7,363 | 0,037 |  |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 | 0,030 |  |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 | 0,026 |  |
| Климатическая зона "Порецкое" (г. Шумерля, Шумерлинский, Порецкий районы) |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  | 0,047 |  |
| 2 | 2,614 |  |  | 0,040 |  |
| 3 | 2,614 |  |  | 0,031 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 2 | 3,248 |  |  | 0,080 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 | 0,041 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 4,029 |  | 4,029 | 0,049 |  |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 | 0,048 |  |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 | 0,061 |  |
| 5 | 4,029 |  | 4,029 | 0,086 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 7,363 |  | 7,363 | 0,059 |  |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 | 0,067 |  |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 | 0,045 |  |
| 5 | 7,363 |  | 7,363 | 0,039 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, душами без ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 4,164 | 2,601 | 6,765 | 0,024 | 0,024 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,437 | 2,927 | 7,364 | 0,052 | 0,052 |
| 2 | 4,437 | 2,927 | 7,364 | 0,041 | 0,041 |
| 3 | 4,437 | 2,927 | 7,364 | 0,056 | 0,056 |
| 4 | 4,437 | 2,927 | 7,364 | 0,052 | 0,052 |
| 5 | 4,437 | 2,927 | 7,364 | 0,038 | 0,038 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 4 | 2,600 |  | 2,600 | 0,174 |  |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,887 | 1,684 | 4,571 | 0,131 | 0,131 |
| 5 | 2,887 | 1,684 | 4,571 | 0,061 | 0,061 |
| Климатическая зона "Канаш" (г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  | 0,152 |  |
| 2 | 2,614 |  |  | 0,047 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 2 | 3,248 |  |  | 0,038 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 | 0,033 |  |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 | 0,052 |  |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 | 0,054 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 4,029 |  | 4,029 | 0,034 |  |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 | 0,043 |  |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 | 0,040 |  |
| 4 | 4,029 |  | 4,029 | 0,034 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 7,363 |  | 7,363 | 0,047 |  |
| 2 | 7,363 |  | 7,363 | 0,039 |  |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 | 0,037 |  |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 | 0,044 |  |
| 5 | 7,363 |  | 7,363 | 0,039 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,436 | 2,927 | 7,363 | 0,026 | 0,026 |
| 2 | 4,436 | 2,927 | 7,363 | 0,025 | 0,025 |
| 3 | 4,436 | 2,927 | 7,363 | 0,049 | 0,049 |
| 4 | 4,436 | 2,927 | 7,363 | 0,045 | 0,045 |
| 5 | 4,436 | 2,927 | 7,363 | 0,036 | 0,036 |
| 9 | 4,436 | 2,927 | 7,363 | 0,039 | 0,039 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,600 |  | 2,600 | 0,025 |  |
| 4 | 2,600 |  | 2,600 | 0,091 |  |
| 5 | 2,600 |  | 2,600 | 0,189 |  |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным ГВС, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,886 | 1,684 | 4,570 | 0,016 | 0,016 |
| 3 | 2,886 | 1,684 | 4,570 | 0,024 | 0,024 |
| 5 | 2,886 | 1,684 | 4,570 | 0,030 | 0,030 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 3,356 | 1,943 | 5,299 | 0,016 | 0,016 |
| 2 | 3,356 | 1,943 | 5,299 | 0,007 | 0,007 |
| 5 | 3,356 | 1,943 | 5,299 | 0,079 | 0,079 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 4,126 | 2,545 | 6,671 | 0,115 | 0,115 |
| Климатическая зона "Чебоксары" (гг. Чебоксары, Новочебоксарск, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Цивильский, Чебоксарский и Ядринский районы) |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |  |  | 0,031 |  |
| 2 | 2,614 |  |  | 0,044 |  |
| 3 | 2,614 |  |  |  |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1 | 3,248 |  |  | 0,029 |  |
| 2 | 3,248 |  |  | 0,040 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |  | 4,029 |  |  |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 | 0,023 |  |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 | 0,023 |  |
| 4 | 4,029 |  | 4,029 | 0,026 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 4,029 |  | 4,029 | 0,011 |  |
| 2 | 4,029 |  | 4,029 | 0,044 |  |
| 3 | 4,029 |  | 4,029 | 0,046 |  |
| 4 | 4,029 |  | 4,029 | 0,064 |  |
| 5 | 4,029 |  | 4,029 | 0,022 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 7,363 |  | 7,363 | 0,060 |  |
| 2 | 7,363 |  | 7,363 | 0,039 |  |
| 3 | 7,363 |  | 7,363 | 0,038 |  |
| 4 | 7,363 |  | 7,363 | 0,033 |  |
| 5 | 7,363 |  | 7,363 | 0,037 |  |
| 6 | 7,363 |  | 7,363 | 0,020 |  |
| 7 | 7,363 |  | 7,363 | 0,014 |  |
| 8 | 7,363 |  | 7,363 | 0,007 |  |
| 9 | 7,363 |  | 7,363 | 0,012 |  |
| 10 | 7,363 |  | 7,363 | 0,015 |  |
| 11 | 7,363 |  | 7,363 | 0,008 |  |
| 12 | 7,363 |  | 7,363 | 0,009 |  |
| 13 | 7,363 |  | 7,363 | 0,007 |  |
| 14 | 7,363 |  | 7,363 | 0,019 |  |
| 15 | 7,363 |  | 7,363 | 0,010 |  |
| 16 | 7,363 |  | 7,363 | 0,006 |  |
| 17 | 7,363 |  | 7,363 | 0,011 |  |
| 18 | 7,363 |  | 7,363 | 0,015 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, душами без ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,061 | 0,061 |
| 3 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,045 | 0,045 |
| 4 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,059 | 0,059 |
| 5 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,045 | 0,045 |
| 6 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,021 | 0,021 |
| 8 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,025 | 0,025 |
| 9 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,035 | 0,035 |
| 10 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,023 | 0,023 |
| 12 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,005 | 0,005 |
| 14 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,040 | 0,040 |
| 17 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,027 | 0,027 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, душами без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 6,764 |  | 6,764 | 0,061 |  |
| 3 | 6,764 |  | 6,764 | 0,040 |  |
| 9 | 6,764 |  | 6,764 | 0,032 |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,049 | 0,049 |
| 2 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,044 | 0,044 |
| 3 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,034 | 0,034 |
| 4 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,040 | 0,040 |
| 5 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,040 | 0,040 |
| 6 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,027 | 0,027 |
| 7 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,025 | 0,025 |
| 8 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,026 | 0,026 |
| 9 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,033 | 0,033 |
| 10 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,027 | 0,027 |
| 11 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,035 | 0,035 |
| 12 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,016 | 0,016 |
| 13 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,027 | 0,027 |
| 14 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,018 | 0,018 |
| 15 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,021 | 0,021 |
| 16 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,008 | 0,008 |
| 17 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,023 | 0,023 |
| 18 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,027 | 0,027 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,600 |  | 2,600 | 0,050 |  |
| 5 | 2,600 |  | 2,600 | 0,051 |  |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 2,886 | 1,685 | 4,571 | 0,033 | 0,033 |
| 3 | 2,886 | 1,685 | 4,571 | 0,045 | 0,045 |
| 5 | 2,886 | 1,685 | 4,571 | 0,109 | 0,109 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 4,571 |  | 4,571 | 0,239 |  |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, столовыми и прачечными, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 2,923 | 1,741 | 4,664 | 0,095 | 0,095 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 3,355 | 1,944 | 5,299 | 0,029 | 0,029 |
| 2 | 3,355 | 1,944 | 5,299 | 0,044 | 0,044 |
| 3 | 3,355 | 1,944 | 5,299 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | 3,355 | 1,944 | 5,299 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | 3,355 | 1,944 | 5,299 | 0,047 | 0,047 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 5,298 |  | 5,298 | 0,091 |  |
| 5 | 5,298 |  | 5,298 | 0,064 |  |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 2 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,063 | 0,063 |
| 3 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,073 | 0,073 |
| 4 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,101 | 0,101 |
| 5 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,074 | 0,074 |
| 9 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,049 | 0,049 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 6,671 |  | 6,671 | 0,137 |  |
| 3 | 6,671 |  | 6,671 | 0,078 |  |
| 4 | 6,671 |  | 6,671 | 0,058 |  |
| 5 | 6,671 |  | 6,671 | 0,140 |  |
| 9 | 6,671 |  | 6,671 | 0,098 |  |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией (ХВС и ГВС, с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 5 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,075 | 0,075 |
| 9 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,023 | 0,023 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС, с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, с канализацией, с водонагревом различного типа) | 2 | 6,671 |  | 6,671 | 0,061 |  |
| 9 | 6,671 | 6,671 | 0,032 |

Примечания. 1. К многоквартирным домам коммунального типа отнесены общежития, многоквартирные дома коридорного, секционного и гостиничного типа (с наличием общих кухонь, туалетов, блоков душевых), а также общежития квартирного типа.

2. Для жилых домов и многоквартирных домов с водопользованием из водоразборных колонок норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях рассчитан в соответствии со СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и составляет 1,216 куб. метра в месяц на 1 человека.

3. При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях определяются с учетом повышающего коэффициента, составляющего:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;

с 2017 года - 1,6.

(п. 3 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 28.01.2015 N 7)

4. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;

с 2017 года - 1,6.

(п. 4 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 28.01.2015 N 7)

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 04.09.2012 N 370

(приложение N 2)

НОРМАТИВ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ [<\*>](#P1255)

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2015 N 7)

(куб. метров на 1 кв. метр земельного участка в месяц)

|  |  |
| --- | --- |
| Направление использования | Норматив потребления при поливе |
| ручным методом [<\*\*>](#P1256) | дождевальным методом [<\*\*\*>](#P1257) |
| Полив сельскохозяйственных культур и полив цветников | 0,047 | 0,070 |
| Полив зеленых насаждений (садов) | 0,056 | 0,080 |

--------------------------------

<\*> Норматив коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка для населения, проживающего на территории Чувашской Республики, определенный расчетным методом, применяется в период полива с 15 мая по 15 августа.

<\*\*> Полив из водоразборной колонки (при отсутствии воды в доме).

<\*\*\*> Полив при наличии воды в доме или летнего водопровода.

Примечание. При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками, норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению (для полива земельного участка) определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;

с 2017 года - 1,6.

(примечание введено Постановлением Кабинета Министров ЧР от 28.01.2015 N 7)

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 04.09.2012 N 370

(приложение N 3)

НОРМАТИВ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2015 N 7)

(куб. метров на 1 голову в месяц)

|  |  |
| --- | --- |
| Категория животных | Норматив потребления |
| Крупный рогатый скот | 2,254 |
| Молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 18 месяцев | 0,798 |
| Лошади | 1,938 |
| Свиньи | 0,507 |
| Козы, овцы | 0,147 |
| Ягнята, козлята | 0,065 |
| Кролики, норки, соболи | 0,091 |
| Куры, индейки, цесарки | 0,010 |
| Утки, гуси | 0,045 |

Примечание. При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками, норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению (для приготовления пищи для сельскохозяйственных животных) определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;

с 2017 года - 1,6.

(примечание введено Постановлением Кабинета Министров ЧР от 28.01.2015 N 7)