**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЖАРНОГО КРАНА**

**Чтобы привести в действие пожарный кран, необходимо:**

- сорвать пломбу или достать ключ из места хранения на дверце пожарного шкафа;

- открыть дверцу пожарного шкафа. Если она не открывается или нет ключа, то следует разбить стекло в дверце или взломать её;

- достать пожарный рукав;

- пожарный рукав присоединить к пожарному крану и пожарному стволу (если он не подсоединен к ним);

- если пожарный рукав находится в двойной скатке, его следует размотать. Для этого, одной рукой придерживая за внешний виток смотанного рукава, необходимо с силой бросить вперед, в сторону очага пожара так, чтобы он полностью размотался, без образования скруток и загибов;

- если очаг возгорания находится рядом с пожарным краном, тогда кран разматывают на свободной от огня площади, чтобы пожарный ствол оказался около очага возгорания;

- затем надо открыть кран на пожарном стволе (рычаг крана расположить вдоль пожарного ствола);

- после открыть пожарный кран поворотом маховика (вентиля) против часовой стрелки в положение «максимально», если кран вращается туго, то необходимо воспользоваться рычагом, который есть в пожарном шкафу;

- если есть насоса-повыситель, необходимо нажать на кнопку включения насоса, которая находится в пожарном шкафу.

**Как** **тушить возгорание**

 Для тушения возгорания (пожара) пожарный ствол следует удерживать в руках и с помощью крана или насадки на нём отрегулировать компактную или распыленную струю воды, в зависимости от объекта тушения, направляя её на очаг пожара. Горящие вертикальные поверхности тушат сверху вниз.

 Чтобы привести в действие пожарный кран нужны два человека. Один – разматывает пожарный рукав и тушит пожар при появлении воды в пожарном стволе, а второй – открывает вентиль пожарного крана и включает насос-повыситель.

 Если пожарным краном занимается только один человек, то он должен проложить рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, включить насос-повыситель, быстро вернуться к оставленному стволу и начать тушение пожара.

**Меры безопасности**

 При тушении огня с помощью пожарного крана необходимо соблюдать меры безопасности. Если в помещение не обесточено, необходимо следить, чтобы воды не попала на розетки, выключатели, распределительные коробки, наружную электропроводку, электросветильники и тому подобное.

 В случае пожара в первую очередь необходимо вызвать пожарную охрану по телефону **«01»** или **«112»** - с мобильного телефона, а потом приступить к эвакуации находящихся в здании людей, далее приступить к тушению пожара при помощи пожарного крана.