Приложение № 1

к Порядку и условиям проведения аукциона на право пользования частью Ореховополянского месторождения, расположенного в Порецком районе в 2 км северо-восточнее с. Порецкое, на правом берегу р. Суры, в урочище Ореховая Поляна, с целью геологического изучения, разведки и добычи строительных песков

1. Общие сведения об участке недр

1.1. Часть Ореховополянского месторождения расположена в Порецком районе в 2 км северо-восточнее с. Порецкое, на правом берегу р. Суры, в урочище Ореховая Поляна

Аукцион на право пользования частью Ореховополянского месторождения, расположенного в Порецком районе в 2 км северо-восточнее с. Порецкое, на правом берегу р. Суры, в урочище Ореховая Поляна, с целью геологического изучения, разведки и добычи строительных песков объявлен в соответствии с Перечнем объектов лицензирования по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых и участкам недр местного значения на территории Чувашской Республики на 2020 год, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 14 мая 2020 г. № 378.

В территориальном кадастре (перечне) месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и участков недр, включенных в Перечень участков недр местного значения по Чувашской Республике, по состоянию на 1 января 2020 г. Ореховополянское месторождение строительных песков числится как неучтенное балансом. Запасы Ореховополянского месторождения оценены в объеме 2371 тыс. м3 по категории С1, 994 тыс. м3- по категории С2 .

На аукцион выставлена часть Ореховополянского месторождения площадью 8,8 га с предварительными запасами в объеме 663 тыс. м3 .

1.2. Участку недр придается статус горного отвода, предварительные границы которого на дневной поверхности ограничены угловыми точками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 со следующими географическими координатами:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Географические координаты крайних точек участка недр | | | | | |
| с. ш. | | | в. д. | | |
| град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1 | 55 | 13 | 22.48 | 46 | 21 | 09.09 |
| 2 | 55 | 13 | 19.63 | 46 | 21 | 21.61 |
| 3 | 55 | 13 | 14.15 | 46 | 21 | 20.68 |
| 4 | 55 | 13 | 08.55 | 46 | 21 | 19.06 |
| 5 | 55 | 13 | 12.21 | 46 | 21 | 09.56 |
| 6 | 55 | 13 | 16.56 | 46 | 21 | 01.49 |
| 1 | 55 | 13 | 22.48 | 46 | 21 | 09.09 |

Уточненные границы горного отвода и максимальная глубина отработки определяются техническим проектом разработки участка недр, согласование и утверждение которого необходимо провести в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Отвод участка недр в окончательных границах для целей недропользования и оформление прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, после утверждения технического проекта разработки месторождения.