Контроль качества воды:

На предприятии МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР, контроль качества питьевой воды осуществляет, участок контроля качества воды (Свидетельство об аттестации лаборатории №29-16 от 07.11.16г до 07.11.2021г.), согласно Рабочей программы производственного контроля, разработанной, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласованной территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашия в г. Шумерля.

Качество питьевой воды контролируется по 48 показателям: химическим, микробиологическим, радиологическим, паразитологическим, вирусологическим. Количество и периодичность отбора проб воды осуществляется с учетом требований рабочей программы производственного контроля и по рекомендациям органов государственной санитарно-эпидимеологической службы. В весенний период (паводок) кратность контроля за качеством питьевой воды увеличивается в два раза.

Участок контроля качества воды, в сутки контролирует питьевую воду по 20 показателям (105 анализов).

За месяц по 44 показателям (3328 анализов)

За год питьевая вода контролируется по 48 показателям, из резервуара чистой воды отбирается 9983 пробы (39940 анализов) из них 64 пробы (277 анализов) на договорной основе.

Из водоразборных колонок и внутренних кранов отобрано за год 746 проб (4564 анализа), из них 150 проб (750 анализов) на договорной основе.

 По результатам химических, микробиологических, радиологических, паразитологических, вирусологических исследований, питьевая вода - резервуар чистой воды, **соответствует нормативам**, регламентированным СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Питьевая вода, подаваемая в городскую водопроводную сеть безвредна и безопасна.