**АКТ**

обследования объекта спорта на предмет готовности к проведению официального спортивного соревнования, на котором запланировано присутствие до **5 тысяч** зрителей

(в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353)

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченный представитель лица, являющегося организатором соревнования)

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_

(уполномоченный представитель юридического лица, являющегося собственником объекта спорта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или использующего его на ином законном основании, или физическое лицо, являющееся

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

собственником объекта спорта или использующее его на ином законном основании)

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченный представитель координационного органа (штаба, комиссии)

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченный представитель координационного органа (штаба, комиссии)

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченный представитель координационного органа (штаба, комиссии)

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченный представитель координационного органа (штаба, комиссии)

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченный представитель координационного органа (штаба, комиссии)

провели обследование объекта спорта на предмет готовности к проведению официального спортивного соревнования, запланированного на « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., в результате которого установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте спорта

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименования объекта спорта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес места расположения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид объекта спорта в соответствии с [классификатором](http://ivo.garant.ru/document?id=71417544&sub=1000) объектов спорта, утвержденным Минспортом России)

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(запланированное количество посетителей (заявленное или билетная программа) / вместимость объекта)

1. **Наличие необходимой документации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | В наличии <V> /  отсутствует <–> |
|  | Документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию |  |
|  | Паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии  с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35 «О противодействии терроризму» |  |
|  | Инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта, разработанная в соответствии с требованиями пункта 13 Правил, включающая в себя типовой план мероприятий  по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований |  |
|  | Схема расположения эвакуационных знаков безопасности |  |
|  | Схема расположения медицинских пунктов |  |
|  | Схема расположения помещений или специально подготовленных мест для хранения предметов, запрещенных для проноса |  |
|  | Схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте проведения соревнований и на прилегающей к нему территории |  |
|  | Схема расположения нестационарных торговых объектов |  |
|  | Лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинским пунктом |  |

1. **Требования к инфраструктуре места проведения соревнований**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | В наличии <V> /  отсутствует <–> |
|  | Парковочные места для размещения транспортных средств, в том числе автомобилей и специальной техники оперативных служб, а также транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения |  |
|  | Медицинский пункт |  |
|  | Санитарные узлы |  |
|  | Информационные табло и (или) стенды |  |
|  | Система видеонаблюдения, позволяющая осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах проведения соревнований,  с выводом в помещение, предназначенное для работы организатора соревнований или координационного органа, предусмотренного подпунктом «в» пункта 18 Правил, с возможностью хранения информации не менее одного месяца *(применяется только при проведении соревнований по таким видам спорта, как «баскетбол», «волейбол», «регби», «футбол» и «хоккей», а также  по спортивным единоборствам)* |  |

1. **Требования к объектам инфраструктуры места проведения соревнования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | | Норма положенности | Соответствует <V> /  не соответствует (отсутствует) <–> |
| **1.** | **Место для работы организатора соревнования или координационного органа:** | | + |  |
|  | размещается с учетом возможности визуального наблюдения  за соревнованием и поведением зрителей | | + |  |
| обеспечивает защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей | | + |  |
| 1.1. | Площадь | | на каждого человека  не менее 3 кв. м площади |  |
| 1.2. | Количество рабочих мест | | 3 – 5 |  |
| 1.3. | Количество автоматизированных рабочих мест | | 1 |  |
| 1.4. | Выделенных номеров подвижной радиотелефонной связи | | 1 |  |
| **2.** | **Место для работы сотрудников органов внутренних дел:** | | + |  |
|  | размещается с учетом возможности визуального наблюдения  за соревнованием и поведением зрителей | | + |  |
| обеспечивает защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей | | + |  |
| 2.1. | Площадь | | на каждого человека  не менее 3 кв. м площади |  |
| 2.2. | Количество рабочих мест | | 2 – 3 |  |
| 2.3. | Количество автоматизированных рабочих мест | | 1 |  |
| 2.4. | Выделенных номеров подвижной радиотелефонной связи | | 1 |  |
| **3.** | **Место для работы сотрудников органов федеральной службы безопасности:** | | + |  |
|  | размещается с учетом возможности визуального наблюдения  за соревнованием и поведением зрителей | | + |  |
| обеспечивает защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей | | + |  |
| 3.1. | Площадь | | на каждого человека необходимо  не менее 3 кв. м площади |  |
| 3.2. | Количество рабочих мест | | 2 – 3 |  |
| 3.3. | Выделенных номеров подвижной радиотелефонной связи | | 1 |  |
| **4.** | **Место для хранения предметов, запрещенных для проноса:** | | + |  |
|  | размещается на линии ограждения периметра места проведения соревнования, не ближе 25 м от зон (контрольно-пропускных пунктов (постов) для возможности осмотра входящих зрителей, участников соревнований, персонала, прессы, маломобильных групп населения и въезжающих транспортных средств | | + |  |
| обеспечивает возможность приема предметов с внешней стороны ограждения периметра места проведения соревнования | | + |  |
| обустроено таким образом, чтобы исключить доступ к нему посторонних лиц и обеспечить сохранность оставленных  на хранение предметов | | + |  |
| обеспечивает защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей | | + |  |
| 4.1. | Вместимость (количество ячеек, в том числе на стеллажах, полках) | | не менее 1%  от вместимости спортивного сооружения или временной постройки, или определенного организатором соревнования количества реализуемых билетов, документов, их заменяющих |  |
| 4.2. | Размер ячейки, расстояние между стеллажами, полками | | не менее  40 x 40 x 45 сантиметров |  |
| 4.3. | Оснащение техническими средствами досмотра: | | | |
| 4.3.1. | Портативный (ручной) металлодетектор, обеспечивающий: | | + |  |
|  | обнаружение и распознавание черных и цветных металлов,  их сплавов | | + |  |
| возможность перенастройки на обнаружение различных масс металла | | + |  |
| возможность использования при совместной работе  со стационарными металлообнаружителями | | + |  |
| **5.** | **Зоны (контрольно-пропускные пункты) для возможности осмотра входящих граждан  и въезжающих транспортных средств с применением технических средств** | | | |
| **5.1.** | **Контрольно-пропускной пункт (пост) (далее – КПП) для прохода граждан:** | | + |  |
|  | КПП для прохода граждан на территорию в периметре места проведения соревнования: | | + |  |
|  | | оборудованы на линии ограждения периметра места проведения соревнования | + |  |
| имеют защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей | + |  |
| обеспечивают температурный режим работы установленных технических средств | + |  |
| количество точек пропуска определено с учетом возможности ее заполнения за два часа и увеличения нагрузки не менее 50 процентов от вместимости спортивной арены за 30 минут до начала соревнования,  а также исключения образования очередей и создания помех дорожному движению | + |  |
| предусмотрено не менее одной точки пропуска для маломобильных групп населения | + |  |
|  | КПП для прохода граждан на спортивную арену | | + |  |
|  | | оборудовано у проходов на спортивную арену с внешней или внутренней стороны арены | + |  |
| количество точек пропуска определено с учетом возможности прохода за один час граждан каждой категории и увеличения нагрузки не менее 70 процентов от вместимости спортивной арены за 30 минут до начала соревнования | + |  |
| предусмотрено не менее одной точки пропуска для маломобильных групп населения | + |  |
| 5.1.1. | Ограждение системы разделения потока зрителей | | + |  |
| **5.2.** | **КПП для проезда транспортных средств:** | | + |  |
|  | расположено на линии ограждения периметра места проведения соревнования, с его внешней или внутренней стороны | | + |  |
| оборудовано последовательно расположенными шлагбаумами (воротами) на расстоянии, обеспечивающем размещение между ними не менее одного транспортного средства («шлюз») | | + |  |
| количество полос для проезда транспортных средств, оборудованных шлюзами, определено с учетом количества парковочных мест, расположенных в периметре места проведения соревнования, интенсивности движения транспортных средств, в том числе увеличивающейся  за 30 минут до начала соревнования, а также исключения образования очередей и создания помех дорожному движению | | + |  |
| 5.2.1. | Система контроля управлением доступа (шлагбаум, ворота) | | по 2 шлагбаума (ворот)  на каждую полосу для проезда |  |
| 5.2.2. | Технические средства организации дорожного движения | | + |  |
| **5.3.** | **Зона осмотра граждан:** | | + |  |
|  | оборудована в непосредственной близости от КПП | | + |  |
| имеет изолированное помещение или место для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей | | + |  |
| защищена от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей | | + |  |
| обеспечивает температурный режим работы установленных технических средств | | + |  |
| размещена с учетом возможности проведения однократного личного осмотра граждан, осмотра находящихся при них вещей при проходе в место проведения соревнования | | + |  |
| количество точек пропуска определяется с учетом возможности проведения личного осмотра входящих граждан с применением технических средств за 1 час и пиковых нагрузок не менее  70 процентов от вместимости спортивной арены за 30 минут  до начала соревнования | | + |  |
| 5.3.1. | Ограждение системы разделения потока граждан | | + |  |
| 5.3.2. | Стационарный металлообнаружитель, обеспечивающий: | | на каждой точке пропуска |  |
|  | обнаружение объектов поиска | | + |  |
| селективность по отношению к металлическим предметам, запрещенным к проносу в место проведения соревнования | | + |  |
| адаптацию к окружающей обстановке (в том числе металлосодержащей) | | + |  |
| помехозащищенность от внешних источников электромагнитных излучений | | + |  |
| однородную чувствительность обнаружения во всем объеме контролируемого пространства | | + |  |
| способность перенастройки на обнаружение различных масс металла | | + |  |
| допустимый уровень влияния на имплантируемые электрокардиостимуляторы и магнитные носители информации | | + |  |
| вероятность правильного обнаружения и правильного идентифицирования не менее 90 % при вероятности ложного обнаружения и ложной идентификации не более 15 % | | + |  |
| 5.3.3. | Портативный (ручной) металлодетектор, обеспечивающий: | | на каждой точке пропуска |  |
|  | обнаружение и распознавание черных и цветных металлов,  их сплавов | | + |  |
| возможность перенастройки на обнаружение различных масс металла | | + |  |
| возможность использования при совместной работе  со стационарными металлообнаружителями | | + |  |
| 5.3.4. | Локализатор взрыва  (должен обеспечивать защиту граждан и объектов от действия взрыва (поражения ударной волной и осколками) | | + |  |
| **5.4.** | **Зона осмотра транспортных средств (ЗОТС)**  Количество ЗОТС определяется количеством шлюзов КПП  для проезда транспортных средств | | + |  |
| 5.4.1. | Комплект досмотровых эндоскопов и зеркал, обеспечивающий: | | не менее одного комплекта  на полосу для проезда |  |
|  | доступ на расстояние не менее 1500 мм с углом зрения не менее 40 градусов для гибких и полужестких конструкций  и 90 градусов – для жестких | | + |  |
| возможность подсветки осматриваемого места, регулировки условий освещения | | + |  |
| видеодокументирование результатов осмотра | | + |  |
| 5.4.2. | Портативный (ручной) металлодетектор, обеспечивающий: | | не менее одного на полосу для проезда |  |
|  | обнаружение и распознавание черных и цветных металлов,  их сплавов | | + |  |
| возможность перенастройки на обнаружение различных масс металла | | + |  |
| возможность использования при совместной работе  со стационарными металлообнаружителями | | + |  |
| 5.4.3. | Локализатор взрыва  (должен обеспечивать защиту граждан и объектов от действия взрыва (поражения ударной волной и осколками) | | + |  |
| **6.** | **Средства инженерно-технической укрепленности** | | | |
| 6.1. | Ограждение отдельных зон ограниченного доступа | | + [[1]](#footnote-1)  –/+ |  |
| 6.1.1. | Проходы в спортивное сооружение или временную постройку  с местами, определенными организатором соревнования для группового размещения зрителей | | +1  –/+ |  |
| 6.1.2. | Проходы с парковочных мест транспортных средств, в том числе телевизионной техники | | + |  |

1. **Требования к оснащению стадиона техническими средствами для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | | | Норма положенности | Соответствует <V> /  не соответствует (отсутствует) <–> |
| **1.** | **Система контроля и управления доступом** | | | + |  |
|  | синхронизирована по времени с работой системы охранной телевизионной | | | + |  |
| обеспечивает защиту от несанкционированного доступа | | | + |  |
| обеспечивает контроль и учет доступа граждан  в автоматическом и ручном режиме | | | + |  |
| обеспечивает проверку полномочий на соответствие времени  и уровня доступа (авторизацию) | | | + |  |
| обеспечивает разрешение доступа или отказ в доступе  на основании результатов анализа процедур авторизации  и аутентификации | | | + |  |
| обеспечивает протоколирование всех действий в системе | | | + |  |
| обеспечивает реагирование системы на несанкционированные действия (подача предупреждающих и тревожных сигналов, отказ в доступе) | | | + |  |
| обеспечивает возможность подключения устройств для вывода информации о событиях в системе, а также передачи указанной информации в помещение для работы организатора соревнования или координационного органа | | | + |  |
| включает в себя устройства преграждающие управляемые, которые обеспечивают: | | | + |  |
|  | | защиту от прохода (проезда) через них одновременно двух или более человек (транспортных средств) | | + |  |
| возможность механического аварийного открывания  в случае отключения автоматического управления, пропадания электропитания, возникновения чрезвычайных ситуаций; аварийная система открывания должна быть защищена от возможности использования ее для несанкционированного проникновения | | + |  |
|  | включает в себя устройства считывающие и идентификаторы, которые обеспечивают: | | | + |  |
|  | | защиту от манипулирования путем перебора и подбора идентификационных признаков | | + |  |
| блокирование преграждающих устройств при взломе, вскрытии или коротком замыкании подходящих к ним цепей | | + |  |
| 1.1. | КПП для прохода персонала на спортивное сооружение | | | с частичным перекрытием |  |
| 1.2. | КПП для прохода зрителей и участников на спортивное сооружение | | | с частичным перекрытием |  |
| **2.** | **Система охранной и тревожной сигнализации** | | | + |  |
|  | включает систему охранной сигнализации, обеспечивающую обнаружение несанкционированного доступа, сбор, обработку  и представление информации в заданном виде на пост управления ТСО | | | + |  |
| включает систему тревожной сигнализации, обеспечивающую обнаружение угроз безопасности, сигнализацию об их наличии, а также передачу сигнала тревоги на пост управления ТСО (пункт охраны, в дежурную часть органов внутренних дел),  в том числе при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | | | + |  |
| **3.** | **Система охранного освещения** | | | + |  |
|  | обеспечивает освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения или стены  не менее 50 лк | | | + |  |
| обеспечивает равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3 - 4 м | | | + |  |
| **4.** | **Система экстренной связи** | | | + |  |
|  | включает систему оповещения, обеспечивающую: | | |  |  |
|  | | | подачу звуковых и (или) световых сигналов  в помещения объекта спорта, на участки с постоянным или временным пребыванием граждан | + |  |
| трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности граждан | + |  |
| количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать достаточную слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания граждан | + |  |
|  | включает систему экстренного вызова, обеспечивающую вызов соответствующих оперативных служб в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации  с использованием проводных каналов связи | | | + |  |
| предусмотрено дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания | | | + |  |

Примечание:

1. Знак «+» – оснащение обязательно;

2. Знак <V> – соответствует;

3. Знак <–> – не соответствует (отсутствует).

1. **Заключение**

Члены комиссии:

(должность уполномоченного представителя

лица, являющегося организатором соревнования)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

(должность уполномоченного представителя

лица, являющегося собственником,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пользователем) объекта спорта) Фамилия И.О.)

(уполномоченный представитель

координационного органа (штаба, комиссии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

(уполномоченный представитель

координационного органа (штаба, комиссии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

(уполномоченный представитель

координационного органа (штаба, комиссии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

(уполномоченный представитель

координационного органа (штаба, комиссии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

(уполномоченный представитель

координационного органа (штаба, комиссии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

1. При отсутствии ограждения периметра места проведения соревнования. [↑](#footnote-ref-1)