Приложение №1

 к постановлению администрации

 Яльчикского района

 Чувашской Республики

 от 25 февраля 2022г. №108

П Е Р Е Ч Е Н Ь

автомобильных дорог общего пользования значения Яльчикского района Чувашской Республики (участков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств в весенний период, предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства на период временного ограничения движения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства |
| одиночной оси | двухосной тележки | трехосной тележки |
| тс(кН) | тс(кН) | тс(кН) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Большая Таяба – Белая Воложка | 10,52 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 2. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Белая Воложка – Аранчеево | 5,716 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 3. | Малая Ерыкла – Малая Таяба – Новопоселенная Таяба | 12,444 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 4. | Малое Байдеряково – Петровка  | 1,202 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 5. | Яльчики – Малая Таяба  | 6,25 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 6. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Шаймурзино – Эмметево  | 1,427 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 7. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Большая Ерыкла  | 2,838 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 8. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Новое Тинчурино  | 3,929 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 9. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Кушелга  | 5,575 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 10. | Яльчики – Новые Шимкуссы | 14,167 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 11. | «Комсомольское – Яльчики» - Новые Шимкуссы  | 8,8 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 12. | Новое Байбатырево – Новое Чурино | 1,504 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 13. | «Комсомольское – Яльчики – Новые Шимкуссы» - Белое Озеро | 1,6 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 14. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Полевые Козыльяры | 4,688 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 15. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Малая Ерыкла | 2,262 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 16. | Сабанчино – Тораево | 1,863 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 17. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Тоскаево | 1,570 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 18. | Яльчики – Большие Яльчики | 6,735 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 19. | Яльчики – Свалка | 1,874 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 20. | «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Байдеряково | 5,376 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 21. | Яманчурино – Избахтино | 17,312 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 22. | Новые Бикшики – Адиково | 1,33 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 23. | Избахтино – Новое Янашево | 4,01 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 24. | Подъездная автодорога к с.Шемалаково | 0,854 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 25. | Кошки-Куликеево – Новое Арланово  | 6,976 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 26. | Кошки-Куликеево – Эшмикеево  | 6,247 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 27. | Большая Ерыкла-Новое Тинчурино | 1,114 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |